利用C++ Builder进行精确计时 这虽然Win95下可视化开发工具如VC、Delphi、C＋＋ Builder等都有专用的定时器控件Timer，而且使用很方便，可以实现一定的定时功能，但最小计时精度仅为55ms，且定时器消息在多任务操作系统中的优先级很低，不能得到及时响应，往往不能满足实时控制环境下的应用。不过Microsoft公司在Win32 API函数库中已经为用户提供了一组用于高精度计时的底层函数，如果用户使用得当，计时精度可到1ms。这个计时精度、对于一般的实时系统控制完全可以满足要求。现将由C＋＋ Builder 4.0提供的重新封装后的一组与时间相关的主要接口函数（函数名、参数、功能与Win32 API基本相同）说明如下： 1．DWORD timeGetTime(void) 返回从Windows启动开始经过的毫秒数。最大值为232，约49.71 天。 2．MMRESULT timeSetEvent( UINT uDelay, UINT uResolution, LPTIMECALLBACK lpTimeProc, DWORD dwUser, UINT fuEvent ) 该函数设置一个定时回调事件，此事件可以是一个一次性事件或周期性事件。事件一旦被激活，便调用指定的回调函数，成功后返回事件的标识符代码，否则返回NULL。参数说明如下： uDelay：以毫秒指定事件的周期。 UResolution：以毫秒指定延时的精度，数值越小定时器事件分辨率越高。缺省值为1ms。 LpTimeProc：指向一个回调函数。 DwUser：存放用户提供的回调数据。 FuEvent：指定定时器事件类型： TIME_ONESHOT：uDelay毫秒后只产生一次事件 TIME_PERIODIC ：每隔uDelay毫秒周期性地产生事件。 3．MMRESULT timeKillEvent(UINT uTimerID) 该函数取消一个指定的定时器回调事件。uTimerID标识要取消的事件（由timeSetEvent函数返回的标识符）。如果成功则返回TIMERR_NOERROR，如果定时器时间不存在则返回MMSYSERR_INVALPARAM。 void CALLBACK TimeProc( UINT uID, UINT uMsg, DWORD dwUser, DWORD dw1, DWORD dw2 ); 该函数是一个应用程序定义的回调函数，出现定时器事件时该函数被调用。TimeProc是应用程序定义的函数名的占位符。使用该函数 时要注意的是，它只能调用以下有限的几组API函数：PostMessage，timeGetSystemTime， timeGetTime， timeSetEvent，timeKillEvent ，midiOutShortMsg, midiOutLongMsg，OutputDebugString。同时也不要使用完成时间很长的API函数，程序尽可能简短。 使用以上一组函数就可以完成毫秒级精度的计时和控制（在C++Builder中使用时要将头文件mmsystem.h加到程序中）。由于将定时控 制精确到几毫秒，定时器事件将占用大量的CPU时间和系统资源，所以在满足控制要求的前提下，应尽量将参数uResolution的数值增大。而 且定时器实时控制功能完成后要尽快释放。