直接发送数据到打印机 下面是一个将数据直接发送到打印机的示例： 记得在文件中加上#include winspool.h bool Print(char* szPrinterName, char* szBuffer)// szBuffer是我们希望发送到打印机的数据缓冲 { HANDLE hPrinter; //打印机句柄 int iLen = strlen(szBuffer);// 发送数据的长度 DWORD dwWritten; // 已经向打印机写了多少 if(OpenPrinter(szPrinterName, &hPrinter, NULL)) //Open打印机并赋给一个句柄（已经保存在hPrinter) { DOC_INFO_1 Info;//文档信息 memset(&Info, 0, sizeof(Info)); Info.pDocName = "My PrintJob"; //文档名(which is shown in the PrintManager) Info.pOutputFile = NULL; //不须要向一个文件写，设为NULL Info.pDatatype = "RAW"; //数据以RAW格式发送(Win9x和WinNT都支持RAW和EMF格式，WinNT还支持TEXT格式 if(!StartDocPrinter(hPrinter, 1, (LPBYTE)&Info))//文档开始 return false; // 告诉打印机开始新页 StartPagePrinter(hPrinter); // 向打印机写数据 if(!WritePrinter(hPrinter, szBuffer, iLen, &dwWritten)) { //当发送数据时出现错误 //用最后的错误指出发生了什么错误 } EndPagePrinter(hPrinter);//告诉打印机已经完成当前页 if(!EndDocPrinter(hPrinter))//文档结束 return false; ClosePrinter(hPrinter);//关闭打印机 return true; } else { return false; } } 假如你的打印机直接与计算机相连（LPT1-LPT3)或者影射为网络打印机，那你就可以直接用fopen函数来实现。 eg. fopen("lpt1", "wt") 或 fopen("\\\\MainServer\\MatrixPrinter", "wt") 摘自C++ Builder开发者