用 程 序 取 得 CPU 信 息 重 庆 杨 家 坪 毛 线 沟 第 九 建 筑 公 司 李 涛 ----很多软件可以判断所运行的电脑类型而自动做不同的处理。如PhotoShop5可以探测CPU是否有MMX支持而调用不同的处理函数，《金山词霸》发现有MMX支持会产生半透明的翻译提示，很多软件可以区分Intel,Cyrix,AMD的CPU... ----现在，且让我细细道来如何让你在自己的程序中取得CPU信息。 ----主要可利用CPUID汇编指令(机器码:0FHA2H,如果你的编译器不支持CPUID指令，只有emit机器码了)该指令可以被如下CPU识别 Intel 486 以 上 的CPU, Cyrix M1 以 上 的CPU, AMD Am486 以 上 的CPU (1)取CPUOEM字符串,判断CPU厂商 先让EAX=0，再调用CPUID Inel 的CPU 将 返 回: EBX:756E6547H 'Genu' EDX:49656E69H 'ineI' ECX:6C65746EH 'ntel' EBX,EDX,ECX 将 连 成"GenuineIntel", 真 正 的Intel。 Cyrix 的CPU 将 返 回: EBX:43797269H EDX:78496E73H ECX:74656164H "CyrixInstead"，"Cyrix 来 代 替"。 AMD 的CPU 将 返 回: EBX:41757468H EDX:656E7469H ECX:63414D44H "AuthenticAMD"， 可 信 的AMD。 ----在Windows98中，用右键单击"我的电脑"，选择"属性-常规"在计算机描述处就可看见CPUOEM字符串。 (2)CPU到底是几86,是否支持MMX 先让EAX=1，再调用CPUID EAX的8到11位就表明是几86 3 - 386 4 - i486 5 - Pentium 6 - Pentium Pro Pentium II 2 - Dual Processors EDX 的第0位：有无FPU EDX 的第23位:CPU是否支持IA MMX,很重要啊！如果你想用那57条新增的指令,先检查这一位吧，否则就等着看Windows的"该程序执行了非法指令，将被关闭"吧。 (3)专门检测是否P6架构 先让EAX=1，再调用CPUID 如果AL=1,就是PentiumPro或Pentium II (4)专门检测AMD的CPU信息 先 让EAX=80000001H， 再 调 用CPUID 如 果EAX=51H, 是AMD K5 如 果EAX=66H, 是K6 EDX 第0 位: 是 否 有FPU EDX 第23 位，CPU 是 否 支 持MMX, 程序如下:是C++Builder的控制台程序,可以给出你的"心"的信息。如果把这个技术用于DLL中，便可以使VB程序也知道"心"的信息。 //------CPUID Instruction Demo Program------------ #include < conio.h > #include < iostream.h > #pragma hdrstop //------------------------------------------------ #pragma inline #pragma argsused int main(int argc, char **argv) { char OEMString[13]; int iEAXValue,iEBXValue,iECXValue,iEDXValue; _asm { mov eax,0 cpuid mov DWORD PTR OEMString,ebx mov DWORD PTR OEMString+4,edx mov DWORD PTR OEMString+8,ecx mov BYTE PTR OEMString+12,0 } cout< < "This CPU 's OEM String is:"< < OEMString< < endl; _asm { mov eax,1 cpuid mov iEAXValue,eax mov iEBXValue,ebx mov iECXValue,ecx mov iEDXValue,edx } if(iEDXValue&0x800000) cout < < "This is MMX CPU"< < endl; else cout < < "None MMX Support."< < endl; int iCPUFamily=(0xf00 & iEAXValue) > >8; cout < < "CPU Family is:"< < iCPUFamily< < endl; _asm{ mov eax,2 CPUID } if(_AL==1) cout < < "Pentium Pro or Pentium II Found"; getch(); return 0; }