如何在C++Builder中检测硬件- 在我们编写的程序中常常要和硬件打交道,那么如何在程序中确定系统中是否有该 设备,它的运行状态又是怎样的呢？对于初学者来说，这个问题常常不好解决，其实只需 简单地利用几个API函数，硬件的问题并不神秘。下面就让我们一起看看在C＋＋ Build er中是如何检测硬件的。 1. 检测CPU的型号 先让我们从最简单的做起，看一看自己的CPU型号。首先，在C＋＋ Builder中画 出图1所示的窗体，在下面的几个例子中我们将一直使用这个窗体作示范，它包括一个用 来激活测试的Button和一个用来显示结果的Memo。我们可以用GetSystemInfo这个API获 得CPU的型号。将下列代码添加到Button的Click事件里就可以了： void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject ＊Sender) { //获得CPU型号 SYSTEM_INFO systeminfo; GetSystemInfo (＆systeminfo); Memo1→Lines→Add(“您的CPU类型是:”＋String( systeminfo.dwProcessorTy pe )); } 运行它，点击Test试试，CPU型号出来了吧！ 2.检测内存状态 获得内存状态的方法和CPU型号差不多，只是他用到的是另外一个API：GlobalMe moryStatus。其中，成员dwTotalPhys用来获得物理内存总量，而dwAvailPhys顾名思义 是有效物理内存的意思。我们只要把下面几行代码加到上面程序的后面就可以了（不用 重做，下同）： //获得内存状态 MEMORYSTATUS memory; memory.dwLength =sizeof(memory); //初始化 memory.dwLength =sizeof(memory); //初始化 GlobalMemoryStatus(＆memory); Memo1→Lines→Add(“您的物理内存是(Mb):”＋String(int(memory.dwTotalPh ys /1024/1024))); Memo1→Lines→Add(“其中可用内存是(Kb):”＋String(int( memory. /1024)) ); 怎么样，看出点门道了么？两段程序的格式几乎一模一样，其实，GetSystemInf o和GlobalMemoryStatus还可以获得许多其他有关CPU和内存的信息，就按照上面的格式 去套就行了，更详细的资料可以去看C＋＋ Builder4的Help。 3. 检测可用硬盘空间 好了，经过前面两个简单问题的热身，我们来处理一个稍微复杂的问题：我们知 道安装程序大都有一个检测硬盘空间的过程，那么这是怎么实现的呢?他用到的是 API函 数GetDiskFreeSpace，这个函数输入一个参数：目标盘的路径；返回四个参数，依次是 每簇的扇区数、每扇区的字节数、空闲的簇数、总簇数。假如我们需要检测C盘的总容量 和可用容量，那么可以把以下代码加到上面的程序中： //获得C盘可用空间 DWORD sector,byte,cluster,free; long int freespace,totalspace; GetDiskFreeSpace(“C:”,＆sector,＆byte,＆free,＆cluster); //获得返回参 数 totalspace=int(cluster)＊int(byte)＊int(sector)/1024/1024; //计算总容量 　　freespace=int(free)＊int(byte)＊int(sector)/1024/1024; //计算可用空间 Memo1→Lines→Add(“C盘总空间(Mb):”＋String(totalspace)); Memo1→Lines→Add(“C盘可用空间(Mb):”＋String(freespace)); 怎么样?现在可以自己做安装程序了吧！ 4. 检测CD－ROM 我们在编写程序时常常需要读取CD－ROM，可是究竟哪一个盘符是光驱呢？有人是 桓雠谭枪馇兀坑腥耸? 将最后一个盘符当作光驱的，但是当遇到双光驱或者MO的情况时常常会出错。其实这个 问题用一个API来解决并不困难，这就是：GetDriveType()，这个函数返回一个0～6之间 的值，依次代表：0—未知盘、1—不存在、2—可移动磁盘、3—固定磁盘、4—网络磁盘 、5—CD－ROM、6—内存虚拟盘。因此我们可以添加下面代码来寻找CD－ROM： // 获得CD－ROM信息 UINT type; char name; for (name=‘C’;name<=‘Z’;name＋＋) //循环检测A～Z { type = GetDriveType((String(name)＋String(‘:’)).c_str()); //获得磁 盘类型 if (type==5) Memo1→Lines→Add(“您的光驱盘符为:”＋String(name)); } 得到光驱盘符之后我们可以进一步利用API函数GetVolumeInformation检测光驱中 是否有光盘，这个函数如果成功调用，会得到磁盘的卷标序列号等信息；如果调用失败 则可知光驱中无光盘，程序如下：//检测光盘(假设光驱为G:) char volname[255],filename[100];//buffer[512]; DWORD sno,maxl,fileflag ; if (!(GetVolumeInformation(“G:”, volname,255,＆sno,＆maxl,＆fileflag ,filename,100))) //如果返回值为假 Memo1→Lines→Add (“G驱中没有发现光盘”); else //如果返回值为真 {Memo1→Lines→Add (“G驱中光盘卷标为:”＋String(volname)); Memo1→Lines→Add (“G驱中光盘序号为:”＋String(sno)); } 5. 检测声卡配置 在编制多媒体程序时，我们常常会用到声音文件，而当这些程序在没有配置声卡 的机器上运行时，我们应该给出必要的警告。对于声卡的检测，可以分别通过waveOutG etNumDevs()和midiOutGetNumDevs()检测波形设备和MIDI设备，再利用waveOutGetDevC aps()和midiOutGetDevCaps()获得声音设备的细节资料。将下面一段代码加入上面的程 序即可，但要注意将＃include 添至程序首部： //检测声卡 int wavedevice,mididevice; WAVEOUTCAPS wavecap; MIDIOUTCAPS midicap; wavedevice=(int)waveOutGetNumDevs(); //波形设备信息 　　mididevice=(int)midiOutGetNumDevs(); // MIDI设备信息 　　mididevice=(int)midiOutGetNumDevs(); // MIDI设备信息 if (wavedevice==0) Memo1→Lines→Add (“没有发现波形设备”); else {waveOutGetDevCaps(0,＆wavecap,sizeof(WAVEOUTCAPS)); Memo1→Lines→Add (“当前波形设备:”＋String(wavecap.szPname)); } if (mididevice==0) Memo1→Lines→Add (“没有发现MIDI设备”); else {midiOutGetDevCaps(0,＆midicap,sizeof(MIDIOUTCAPS)); Memo19→Lines→Add (“当前MIDI设备:”＋String(midicap.szPname)); } 6. 检测显示器信息 编写和图形图像有关的程序时常常需要检测显示器的分辨率和色深，最后我们来 看看这个问题的解决办法。分辨率的求法很简单，直接调用Screen对象的属性就行了。 而要求色深则要利用API函数GetDeviceCaps获得每像素的比特数和色彩的页面数，然后 计算2的“每像素的比特数”次幂即得色彩的梯度数，再计算“色彩的梯度数”的“色彩 的页面数”次幂即得色深。由于该段绦蛴玫搅嗣菰怂悖砸堑眉由希nclude ， 程序如下： //检测显示器 int tcs; long int bpp,cp,tc; Memo1→Lines→Add (“当前分辨率为:”＋String(Screen→Width)＋“＊”＋S tring(Screen→Height)); bpp=GetDeviceCaps(Form1→Canvas→Handle ,BITSPIXEL); bpp=GetDeviceCaps(Form1→Canvas→Handle ,BITSPIXEL); tcs=pow(2,bpp); //计算色彩的梯度数 cp= GetDeviceCaps(Form1→Canvas→Handle,PLANES); tc= pow(tcs,cp); //计算色深 Memo1→Lines→Add(“当前色深为:”＋String(tc)); 好了，现在在让我们点击一下Test吧，硬件情况尽收眼底（图2）！其实本文所涉 及的API函数的功能不止这些，大家下去可以查一查Win32 API手册，或者直接在C＋＋ Builder 4中察看Help。相信自己开发一个硬件检测软件也不是难事哦！ 以上程序均在Windows98中文版、C＋＋ Builder 4中调试通过，如果大家在硬件 检测方面有什么问题，请与本文作者探讨，AlexYoung@263.net。（西安　杨洪辰）