1. 使用本機前

1.1. 裝箱清單

當您打開包裝時，檢查紙箱中是否包括以下部件：

部件 | 名稱 | 數量
| 印表機 | 1
| 雷射碳粉匣 | 1
| USB連接線 | 1
| 電源線 | 1
| 隨機光碟 | 1
| 快速安裝指南 | 1
| 三包憑證 | 1

| 注： | • 個別地區可能不包含三包憑證。

1.2.本機組件

|側視圖

1 | 出紙槽：用於存放列印出的紙張
2 | 控制台：指示列印狀態
3 | 出紙託盤：防止列印出來的紙張滑落
4 | 前蓋：打開前蓋，可取出鐳射碳粉盒
5 | 手動進紙盤：打開手動送紙盤前蓋，手動放入列印介質
6 | 手動進紙盤導紙板：調整紙張兩側寬度
7 | 電源總開關：打開或關閉電源
8 | 自動進紙盒：放置打印紙張
9 | 寬度導紙板：在自動進紙盒內，用於調整該盒內紙張寬度

|後視圖

1 | USB 介面：用於直接連接電腦
2 | 網路介面：用於連接產品到網路
3 | 電源介面：用於連接電源線
4 | 後蓋：卡紙時可打開後蓋檢查
5 | 雙面列印單元：用於後部雙面列印卡紙釋放

1.3. 雷射碳粉匣

|雷射碳粉匣使用壽命

類型 | 平均列印量
標準容量雷射碳粉匣 | 約 3000 頁 （以上資料基於 ISO/IEC 19752 標準）
高容量雷射碳粉匣 | 約 6000 頁 （以上資料基於 ISO/IEC 19752 標準）

| 注： | • 如有型號變更恕不另行通知。 • 耗材容量可能會因使用類型不同而有所差異。 • 本公司不建議使用 Pantum 原裝品牌以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原裝耗材而導致的任何損壞不在保修範圍之內。