5. 列印

5.1. 列印功能

您可以通過在列印首選項中各種屬性的設置實現如下列印功能。

功能 | 圖示
自動雙面列印 |
逐份列印 |
逆序列印 |
多頁合一 |
海報列印 ( 僅適用於Windows 系統) |
縮放列印 |
自訂尺寸 |

| 注： | • 您可以在多頁合一中選擇“2x2 海報”列印，實現海報列印功能。 • 您可以打開列印首選項，點擊説明按鈕，查看具體的功能解釋。如何打開幫助文檔， 請參閱章節 5.2。

5.2. 列印設置

打開“列印首選項”，可以進行列印設置。

5.2.1. 基本頁面

1. “快速設置”：用戶可以保存、刪除設置，保存的設置名稱顯示在下面的下拉清單中，出廠 設置不能刪除；若不是同一個作業的情況下，每次使用者重新開啟首選項時，顯示使用者前一次應 用的設置。

2. 點擊“PANTUM”圖示，會連結到奔圖網站。

3. 點擊“説明”按鈕，打開説明文檔，其中包含印表機的使用指南。

5.2.2. 紙張頁面

1. “紙張來源”：選擇紙張是來自哪個紙盒。

2. 點擊“自訂”按鈕，會彈出自訂紙張對話方塊，用戶可以編輯自訂紙張的大小。

5.2.3. 版面頁面

1. “省墨”：提供省墨列印方式。

2. “濃度”：設定列印濃度：較淡、正常、較濃。

5.2.4. 高級頁面

1. 新建浮水印 點擊“新建”按鈕，彈出浮水印編輯對話方塊，如下所示：

2. TrueType 字體設置

控制選項 | 描述
總是使用 TrueType 字體 | 使用使用者選擇的 TrueType 字體進行列印。由 Driver 將 TrueType 字 體下發到印表機中
使用印表機字型代替TrueType 字體 | 如果用戶選擇該項，Driver 會從字體表中選擇當前 TrueType 字體對 應的印表機字型，印表機將使用該硬字體進行列印。當選擇此項時， “以點陣圖列印 TrueType 字體”功能禁用。
以點陣圖列印 TrueType 字體 | 該功能與使用印表機字型不可同時選擇。

5.3. 列印方式

本機可以提供兩種列印方式，自動進紙盒列印和手動進紙盤列印。預設狀態為自動進紙盒列印， 若手動進紙盤有列印介質，則優先列印手動進紙盤內的打印紙張。

5.3.1. 自動進紙盒列印

在列印前，請確保自動紙盤中已裝入相應數量的介質，且手動進紙盤內無列印介質。

| 注： | • 有關裝紙注意事項，請參閱第 2 章。 • 有關自動進紙盒列印的介質類型，請參閱第 2 章。

5.3.2. 手動進紙盤列印

當您將紙張放入手動進紙盤時，本機將自動進入手動進紙模式。

| 注： | • 手動進紙模式是當手動進紙盤放入紙張時，優先從手動進紙盤送紙。 • 手動進紙盒一般用來列印特殊紙張，如信封紙、膠片紙等，且每次只能放入一張。 • 有關在手動進紙盤中裝紙，請參閱第 2 章。 • 有關可以通過手動進紙盤列印的介質類型，請參閱第 2 章。

5.4. 自動雙面列印

1. 本機支持普通紙的自動雙面列印。自動雙面列印支援的紙張大小：A4/LETTER，LEGAL，OFICIO，Folio。

| 注： | • 如果紙張薄，可能會起皺，如果紙張捲曲，將其恢復平整然後放回自動進紙盒中。 • 某些紙張介質不適於自動雙面列印，嘗試自動雙面列印可能會損壞印表機。 • 如果一次性放入自動進紙盒的紙張超過 250 張，將會出現卡紙或不進紙現象。 • 自動雙面列印不支援海報功能。 • 有關裝紙，自動紙盒列印的介質類型，請參閱第 2 章，建議使用標準紙張。 • 有關如何處理卡紙，請參閱第 8 章。

2. 本機支援自動紙盒自動雙面列印和手動紙盤自動雙面列印。

1）自動紙盒自動雙面列印。 在列印前，請確保自動紙盒中已裝入相應數量的介質。

2）手動紙盤自動雙面列印。 從手動進紙盤中進紙進行自動雙面列印。

當您將紙張放入手動進紙盤時，本機將優先選擇手動進紙盤中的打印紙張。

| 注： | • 手動進紙盤可實現自動雙面列印，但是需要您手動給紙，且使用推薦的打印紙張 類型。

自動雙面列印步驟如下 ( 僅適用於 Windows 系統 )

1. 從應用程式（如記事本）打開要列印的列印工作。

2. 從“檔”功能表中選擇“列印”。

3. 選擇奔圖相應型號的印表機。

4. 按一下“首選項”或“屬性”按鈕，進行列印的配置。

5. 選擇“基本”選項卡的“雙面列印”區，選擇“長邊”和“短邊”選項。

6. 按一下“列印”，完成列印設置後，即可實現自動雙面列印。

| 注： | • 建議抬起托紙板避免已打印紙張從出紙託盤中滑出。如果您選擇不抬起出紙托盤托 紙板，我們建議立即取走從本機中輸出的已打印紙張。 • 在列印過程中，印表機將自動調整頁面文字的方向。