หน้าหลัก > การจัดการกระดาษ > บรรจุและพิมพ์กระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ > ใส่และพิมพ์กระดาษหนาและฉลากในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์

### ใส่และพิมพ์กระดาษหนาและฉลากในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์

เมื่อคุณบรรจุกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันลงในถาด ในขณะเดียวกันคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)
   เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้งานโหมดป้อนกระดาษอัตโนมัติเมื่อคุณวางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์
2. ที่ด้านหน้าของเครื่อง เปิดฝาครอบถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์
3. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ให้พอดีความกว้างของกระดาษที่คุณใช้
4. ใช้มือทั้งสองใส่กระดาษทั้งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์จนกว่าขอบหน้าจะแตะลูกกลิ้งป้อนกระดาษ เมื่อคุณรู้สึกว่าเครื่องดึงกระดาษเข้าไป ให้ปล่อยมือ
   - ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น
   - ให้ดึงกระดาษออกมาให้สุดหากคุณจะใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์
   - ไม่ควรใส่กระดาษเกินหนึ่งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ในคราวเดียว เพราะจะทำให้กระดาษติดได้
   - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ในแนวตรงและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ มิฉะนั้นการป้อนกระดาษอาจผิดพลาด ส่งผลให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาเอียงหรือกระดาษติด
5. ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์
   เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ในหน้าจอการพิมพ์ก่อนจะส่งงานพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
6. หลังจากหน้าที่พิมพ์แล้วออกมาจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษแผ่นต่อไปลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหน้าที่ต้องการพิมพ์
7. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - บรรจุและพิมพ์กระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

กลับสู่ด้านบน