หน้าหลัก > การตั้งค่าเครื่อง > การตั้งค่าทั่วไป

### การตั้งค่าทั่วไป

- ตั้งค่าการนับถอยหลังสู่โหมดพัก
  การตั้งค่าโหมดพัก (หรือโหมดประหยัดพลังงาน) สามารถลดการใช้พลังงานได้ เลือกระยะเวลาที่เครื่องว่างก่อนเข้าสู่โหมดพัก ตัวตั้งเวลาโหมดพักจะถูกตั้งค่าใหม่เมื่อเครื่องได้รับงานพิมพ์
- เกี่ยวกับโหมดพักลึก
  หลังจากเครื่องอยู่ในโหมดพักและไม่ได้รับงานใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักลึก ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์และการตั้งค่า เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักลึกโดยอัตโนมัติ
- ตั้งโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ
  ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดพักลึกเป็นระยะเวลาค่าหนึ่ง ซึ่งขั้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าของคุณ เครื่องจะเข้าสู่โหมดปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เครื่องจะไม่เข้าสู่โหมดปิดเครื่องเมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายแบบใช้สายหรือเครือข่ายแบบไร้สาย
- ตั้งค่าโหมดดำเนินการต่อ
  การเปิดโหมดดำเนินการต่อจะเป็นการบังคับให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อแม้ว่าแผงควบคุมจะบ่งชี้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) แล้ว เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งให้เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ปรากฏ คุณจะไม่สามารถเปิดโหมดนี้นอกจากคุณจะเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) แล้ว
- ตั้งค่าโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์)
  ประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) โดยใช้โหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) เมื่อคุณตั้งค่ารูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) เป็น On (เปิด) การพิมพ์จะดูจางลง ค่าติดตั้งค่าเริ่มต้นคือ Off (ปิด)
- ตั้งค่าโหมดเงียบ
  ใช้งานโหมดเงียบเพื่อลดเสียงรบกวนจากการพิมพ์ เมื่อเปิดใช้งานโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพ์จะลดลง การตั้งค่าจากโรงงานคือ ปิด

กลับสู่ด้านบน