หน้าหลัก > ข้อกำหนด > ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

### ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) ใช่
การเลียนแบบ | (DocuPrint P225 db) GDI (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) PCL6, GDI
ความละเอียด | คุณภาพ 600 dpi × 600 dpi, HQ1200 (2400dpi × 600 dpi)
ความเร็วในการพิมพ์ *1 *2 | การพิมพ์ด้านเดียว | (DocuPrint P225 d/ DocuPrint P225 db) สูงสุด 27 หน้า/นาที (ขนาด Letter) สูงสุด 26 หน้า/นาที (ขนาด A4) (DocuPrint P265 dw) สูงสุด 32 หน้า/นาที (ขนาด Letter) สูงสุด 30 หน้า/นาที (ขนาด A4)
2 ด้าน (สำหรับรุ่นที่มีการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ) | (DocuPrint P225 d/ DocuPrint P225 db) สูงสุด 13 ด้านต่อนาที (6.5 แผ่นต่อนาที) (ขนาด A4 หรือ Letter) (DocuPrint P265 dw) สูงสุด 15 ด้านต่อนาที (7.5 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก *3 | น้อยกว่า 8.5 วินาที ที่อุณหภูมิ 23 °C / 230 V

*1
ความเร็วของการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับชนิดเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วของการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สาย
*3
จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ข้อกำหนด

กลับสู่ด้านบน