หน้าหลัก > พิมพ์ > พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (แม็คอินทอช) > ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ (แม็คอินทอช) > ปรับปรุงการยึดเกาะของผงหมึก (โทนเนอร์) (แม็คอินทอช)

### ปรับปรุงการยึดเกาะของผงหมึก (โทนเนอร์) (แม็คอินทอช)

การตั้งค่านี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทำความร้อนของเครื่อง ซึ่งจะปรับปรุงความสามารถในการที่ผงหมึก (โทนเนอร์) ยึดเกาะกับกระดาษ

1. จากแอพพลิเคชั่น เช่น Apple TextEdit คลิกเมนู File (ไฟล์) และจากนั้นเลือก Print (พิมพ์)
2. เลือก FX DocuPrint XXXX (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ)

   สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมของการตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกปุ่ม Show Details (แสดงรายละเอียด)

3. คลิกเมนูป็อบอัพ ของแอพพลิเคชั่น และจากนั้นเลือก Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)
   ตัวเลือก Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) ปรากฏขึ้น
4. คลิกรายการการตั้งค่าการพิมพ์แบบ Advanced (ขั้นสูง)
5. เลือกตัวเลือก Improve Print Output (ปรับปรุงผลการพิมพ์)
6. เลือก Improve Toner Fixing (ปรับปรุงการยึดเกาะของผงหมึก)
7. คลิก Print (พิมพ์)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ (แม็คอินทอช)

กลับสู่ด้านบน