Trang chủ > Giới thiệu về máy Fuji Xerox của bạn > Dạng hoạt động và chỉ báo đèn LED (đối với model không có màn hình LCD)

### Dạng hoạt động và chỉ báo đèn LED (đối với model không có màn hình LCD)

Model:DocuPrint P225 db
Đèn LED trên bảng điều khiển máy của bạn sáng lên, sáng mờ hoặc nhấp nháy để chỉ báo trạng thái máy.

Các chỉ báo đèn LED được định nghĩa trong bảng sau.

| Đèn LED tắt.
hoặc | Đèn LED bật.
| Đèn LED sáng mờ.
hoặc | Đèn LED nhấp nháy.

Bảng này định nghĩa các chỉ báo của đèn LED khi đèn sáng lên, sáng mờ hoặc nhấp nháy.

Chỉ báo đèn LED | Trạng thái | Ý nghĩa
--- | --- | ---
| Ngủ | Trong Chế độ ngủ (Chế độ tiết kiệm điện), máy hoạt động như thể đã tắt nhưng vẫn có thể nhận dữ liệu. Khi nhận công việc in, máy sẽ hoạt động lại và sẽ bắt đầu in.
Ngủ sâu | Trong Chế độ ngủ sâu (mức tiêu thụ điện năng thấp hơn hơn Chế độ ngủ), máy có vẻ như bị tắt nhưng vẫn có thể nhận dữ liệu. Nếu máy không nhận dữ liệu trong khoảng thời gian bạn chỉ định, máy sẽ đi vào chế độ Ngủ sâu. Khi nhận công việc in, máy sẽ hoạt động lại và sẽ bắt đầu in.
| Sẵn sàng | Máy sẵn sàng in.
In | Máy đang in.
| Vui lòng chờ | Máy đang nóng lên.
Làm nguội | Máy đang làm nguội. Chờ trong 10 phút hoặc đến khi bên trong máy đã nguội.
| Hủy in | Máy đang hủy công việc.

Thông tin liên quan
  - Giới thiệu về máy Fuji Xerox của bạn

Quay về trang đầu