Trang chủ > Bảo trì thường lệ > Thay thế vật tư

### Thay thế vật tư

Bạn phải thay thế vật tư khi máy chỉ báo rằng tuổi thọ vật tư đã hết.

Bạn có thể tự thay thế các vật tư sau.

Sử dụng vật tư không phải của Fuji Xerox có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng in, hiệu năng phần cứng và độ bền của máy.

Hộp mực và bộ trống mực là hai vật tư riêng biệt. Đảm bảo rằng cả hai được lắp đặt thành một cụm.

Bảng dưới đây liệt kê chỉ báo để cảnh báo bạn nên thay thế vật tư sớm trước khi vật tư gần hết tuổi thọ. Để thuận tiện, bạn nên mua vật tư dự phòng để thay thế trước khi máy dừng in.

CẢNH BÁO
  - Tuyệt đối không sử dụng máy hút bụi cho mực đổ ra hoặc mực còn sót lại trong sản phẩm này, hộp mực hoặc lọ mực. Máy có thể bắt lửa bởi tia lửa điện bên trong máy hút bụi và gây nổ. Sử dụng chổi hoặc vải ẩm để lau sạch mực đổ ra. Nếu bạn làm đổ một lượng lớn mực, liên hệ với đại diện Fuji Xerox tại địa phương của bạn.
  - Tuyệt đối không vứt hộp mực vào ngọn lửa trần. Mực còn lại trong hộp có thể bắt lửa và gây ra thương tích do bỏng hoặc nổ. Nếu bạn có hộp mực đã qua sử dụng không còn cần đến, liên hệ với đại diện Fuji Xerox tại địa phương của bạn để vứt bỏ nó.

THẬN TRỌNG
  - Giữ hộp trống mực (hoặc trống mực nếu không phải loại hộp) và hộp mực xa tầm tay với của trẻ. Nếu trẻ vô tình nuốt phải mực, nhổ mực ra, dùng nước tráng miệng, uống nước và khám bác sĩ ngay lập tức.
  - Khi thay hộp trống mực (hoặc trống mực nếu không phải loại hộp) và hộp mực, cẩn thận không để đổ mực ra. Trong trường hợp mực bị đổ ra, tránh tiếp xúc với quần áo, da, mắt và miệng cũng như hít phải.
  - Nếu mực đổ lên da hoặc quần áo, gột sạch/giặt sạch với xà phòng và nước. Nếu các hạt mực rơi vào mắt bạn, rửa sạch bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút cho đến khi không còn thấy kích ứng. Khám bác sĩ nếu cần.

QUAN TRỌNG
  - Máy Fuji Xerox được thiết kế để làm việc với mực có thông số kỹ thuật cụ thể và sẽ làm việc tới mức hiệu suất tối ưu khi được sử dụng với hộp mực Fuji Xerox Original. Fuji Xerox không thể đảm bảo hiệu suất tối ưu này nếu sử dụng mực hoặc hộp mực có thông số kỹ thuật khác. Máy có thể không phát hiện được mực hoặc hộp mực có thông số kỹ thuật khác một cách chính xác nhưng thay vào đó có thể phát hiện các sản phẩm là hộp mực hiệu suất tiêu chuẩn. Do đó, Fuji Xerox không khuyến nghị sử dụng hộp mực không phải là hộp mực Fuji Xerox Original với máy này hoặc đổ lại mực cho hộp mực hết bằng mực in từ nguồn khác. Nếu hư hỏng xảy ra với bộ trống mực hoặc các bộ phận khác của máy này do việc sử dụng mực hoặc hộp mực không phải sản phẩm Fuji Xerox Original do không tương thích hoặc thiếu tính phù hợp của những sản phẩm đó với máy, bất kỳ sửa chữa bắt buộc nào do việc này gây ra sẽ không nằm trong phạm vi bảo hành.
  - Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng trống mực và hộp mực Fuji Xerox Original. In bằng bộ trống mực hoặc hộp mực của bên thứ ba có thể không chỉ làm giảm chất lượng in mà còn cả chính chất lượng và tuổi thọ của máy. Phạm vi bảo hành không áp dụng cho những vấn đề do việc sử dụng trống mực hoặc hộp mực của bên thứ ba gây ra.

LƯU Ý
  - Tùy quốc gia, hộp mực có thể có sẵn hoặc không. Liên hệ văn phòng Fuji Xerox ở địa phương bạn để biết thêm chi tiết.
  - Đảm bảo niêm kín túi đựng vật tư đã sử dụng để bột mực in không tràn khỏi hộp mực.
  - Chúng tôi khuyên nên đặt vật tư đã sử dụng trên một mảnh giấy để tránh vô ý làm vật liệu bên trong tràn ra hoặc vương vãi.
  - Nếu bạn sử dụng giấy không hoàn toàn tương đương với phương tiện in được khuyên dùng, tuổi thọ của vật tư và bộ phận máy có thể giảm.
  - Tuổi thọ dự kiến của mỗi hộp mực được dựa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752. Tần suất thay thế sẽ thay đổi tùy theo khối lượng in, tỉ lệ phần trăm che phủ, loại phương tiện được sử dụng và việc bật/tắt máy.
  - Tần suất thay thế vật tư không phải hộp mực sẽ thay đổi tùy theo khối lượng in, loại phương tiện được sử dụng và việc bật/tắt máy.
  - Thao tác cẩn thận với hộp mực. Nếu mực vương vãi vào tay hoặc quần áo của bạn, ngay lập tức lau hoặc rửa vết mực bằng nước lạnh.
  - Để tránh gặp vấn đề về chất lượng in, KHÔNG chạm vào các phần bóng mờ trong hình minh họa.

    <Hộp mực>

    <Bộ trống mực>

Thông tin liên quan
  - Bảo trì thường lệ
  - Thay hộp mực
  - Thay bộ trống mực
  - Thông báo lỗi và bảo trì
  - Chỉ báo lỗi và bảo trì

Quay về trang đầu