Trang chủ > Thiết đặt máy > Thiết đặt chung > Thiết đặt chế độ tiếp tục

### Thiết đặt chế độ tiếp tục

Bật Chế độ tiếp tục để buộc máy tiếp tục in ngay cả khi bảng điều khiển chỉ báo là đã đến lúc phải thay hộp mực. Khi thông báo lỗi Thay hộp mực hiện hoạt, bạn không thể tắt chế độ này nếu không thay hộp mực.

Chúng tôi khuyến nghị nên thay hộp mực càng sớm càng tốt. Bản in có thể bị mờ khi Chế độ tiếp tục được Bật; chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng in. Thiết đặt theo nhà máy là Tắt.

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

1. Đảm bảo đóng nắp phía trước và có cắm dây nguồn.
2. Bấm để bật máy và đảm bảo chỉ đèn LED Ready (Sẵn sàng) sáng.
3. Bấm Go (Vào) bảy lần để Bật hoặc Tắt chức năng này.

   Tất cả đèn LED đều nhấp nháy hai lần khi bạn bật Chế độ tiếp tục.

   Tất cả đèn LED đều nhấp nháy một lần khi bạn tắt Chế độ tiếp tục.

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

1. Bấm hoặc để chọn tùy chọn General Setup (Cài đặt chung), rồi bấm OK.
2. Bấm hoặc để chọn tùy chọn Replace Toner (Thay hộp mực), rồi bấm OK.
3. Bấm hoặc để chọn tùy chọn Continue (Tiếp tục) hoặc Stop (Dừng).
   Bấm Go (Vào).

Thông tin liên quan
  - Thiết đặt chung

Quay về trang đầu