Trang chủ > Khắc phục sự cố > Dọn sạch giấy kẹt > Giấy bị kẹt ở phía sau máy

### Giấy bị kẹt ở phía sau máy

Nếu bảng điều khiển của máy hoặc Status Monitor chỉ báo rằng có giấy kẹt ở phía sau máy (Phía sau) máy, thực hiện các bước sau:

1. Để máy bật trong ít nhất 10 phút. Điều này cho phép quạt bên trong làm nguội các bộ phận rất nóng bên trong máy.
2. Mở nắp lưng.
3. Kéo các móc màu xanh bên trái và phải về phía bạn để nhả nắp bộ sấy mực.
   CẢNH BÁO
     BỀ MẶT NÓNG

     Các bộ phận bên trong của máy sẽ rất nóng. Chờ cho máy nguội lại trước khi chạm vào các bộ phận này.

4. Dùng cả hai tay nhẹ nhàng kéo giấy bị kẹt ra khỏi bộ sấy mực.
5. Đóng nắp bộ sấy mực. Đảm bảo các móc màu xanh ở bên trái và phải khóa vào vị trí.
6. Đóng nắp lưng cho đến khi nắp khớp vào vị trí đóng.

Thông tin liên quan
  - Dọn sạch giấy kẹt

Quay về trang đầu