Halaman Utama > Perawatan Rutin > Membersihkan Mesin > Membersihkan Kawat Korona

### Membersihkan Kawat Korona

Jika Anda mengalami masalah dengan kualitas cetakan atau panel kontrol menampilkan status Drum !, bersihkan kawat korona.

1. Buka penutup depan.
2. Lepaskan rakitan kartrid toner dan unit drum dari mesin.
3. Bersihkan kawat korona di dalam unit drum dengan menggeser tab hijau dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri secara perlahan beberapa kali.
   Pastikan Anda mengembalikan tab tersebut ke Posisi awalnya (). Panah pada tab harus disejajarkan dengan panah pada unit drum. Jika tidak, halaman yang dicetak dapat berisi garis vertikal.
4. Pasang kembali rakitan kartrid toner dan unit drum ke dalam mesin.
5. Tutup penutup depan mesin.

Informasi terkait
  - Membersihkan Mesin
  - Membersihkan Unit Drum

Kembali ke atas