Halaman Utama > Pencetakan > Mencetak dari Komputer Anda (Windows®) > Metode Pencetakan Dasar (Windows®) > Mencetak Buklet (Windows®)

### Mencetak Buklet (Windows®)

Gunakan opsi ini untuk mencetak dokumen dalam format buklet menggunakan pencetakan 2 sisi. Halaman dokumen akan disusun menurut nomor halaman yang benar dan akan memungkinkan Anda untuk melipat hasil cetakan di tengah dan membaca halaman buklet menurut nomor, tanpa harus mengubah urutan halaman yang dicetak.

- Pilih kertas berukuran A4 jika menggunakan fungsi pencetakan 2 sisi otomatis.
- Pastikan penutup belakang ditutup.
- Jika kertas menggulung, luruskan dan letakkan kembali ke baki kertas.
- Gunakan kertas biasa atau kertas tipis. JANGAN menggunakan kertas bond.
- Jika terlalu tipis, kertas bisa kusut.
- Jika Anda menggunakan fungsi pencetakan 2 sisi manual, akan ada kemungkinan kertas mengalami kemacetan atau kualitas cetakan buruk.

1. Pilih perintah cetak di aplikasi Anda.
2. Pilih FX DocuPrint XXXX (di mana XXXX adalah nama model Anda), lalu klik tombol properti pencetakan atau tombol preferensi.
   Jendela driver printer muncul.
3. Klik opsi Potret atau Lansekap untuk mengatur orientasi hasil cetakan Anda.

   Jika aplikasi perangkat lunak berisi fitur tata letak yang serupa, sebaiknya gunakan fitur tata letak yang ada di aplikasi.

4. Klik daftar buka-bawah 2-sisi / Buklet, lalu pilih opsi Buklet atau Buklet (Manual).

   Opsi | Deskripsi
   Buklet (hanya tersedia untuk model tertentu) | Mencetak buklet sebagai buklet secara otomatis.
   Buklet (Manual) | Mencetak sebagai buklet secara manual.

5. Klik tombol Pengaturan 2-sisi.
6. Pilih salah satu opsi dari menu Jenis 2-sisi.
   Ada dua jenis arah penjilidan 2 sisi untuk setiap orientasi:

   Opsi untuk Potret | Deskripsi
   Penjilidan Kiri |
   Penjilidan Kanan |

   Opsi untuk Lansekap | Deskripsi
   Penjilidan Atas |
   Penjilidan Bawah |

7. Pilih salah satu opsi dari menu Metode Pencetakan Buklet.

   Opsi | Deskripsi
   Semua Halaman Sekaligus | Setiap halaman akan dicetak dalam format buklet (empat halaman untuk setiap lembar kertas, dua halaman per sisi). Tekuk cetakan di bagian tengahnya untuk membuat buklet.
   Bagi menjadi Set | Opsi ini akan mencetak keseluruhan buklet dalam masing-masing set buklet sehingga memungkinkan Anda untuk melipat bagian tengah masing-masing set buklet yang lebih kecil tanpa harus mengubah urutan halaman yang dicetak. Anda dapat menentukan jumlah lembar dalam masing-masing buklet yang lebih kecil (mulai 1-15). Opsi ini bisa berguna saat melipat buklet tercetak yang memiliki jumlah halaman yang banyak.

8. Centang Menjilid Offset jika Anda ingin menentukan offset untuk penjilidan dalam inci atau milimeter.
9. Ubah pengaturan printer lainnya jika diperlukan.
10. Klik OK.
11. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
    - Untuk pencetakan buklet otomatis, klik OK lagi, lalu selesaikan operasi pencetakan Anda.
    - Untuk pencetakan buklet manual, klik OK lagi dan ikuti petunjuk di layar.

Informasi terkait
  - Metode Pencetakan Dasar (Windows®)

Kembali ke atas