Halaman Utama > Pendahuluan Mesin Fuji Xerox Anda > Pola dan Indikasi LED (untuk Model Tanpa LCD)

### Pola dan Indikasi LED (untuk Model Tanpa LCD)

Model Terkait:DocuPrint P225 db
LED di panel kontrol mesin Anda menyala, meredup, atau berkedip untuk menunjukkan status mesin.

Indikasi LED dijelaskan di dalam tabel di bawah ini.

| LED mati.
atau | LED nyala.
| LED redup.
atau | LED berkedip.

Tabel ini menjelaskan apa yang diindikasikan LED saat menyala, meredup, atau berkedip.

Indikasi LED | Status | Arti
--- | --- | ---
| Tidur | Dalam Mode Tidur (Mode Penghematan Daya), mesin seolah mati, tapi masih dapat menerima data. Menerima pekerjaan cetak akan membangunkan mesin dan akan memulai pencetakan.
Tidur Pulas | Dalam Mode Tidur Pulas (konsumsi daya lebih rendah daripada Mode Tidur), mesin seolah mati, tapi masih dapat menerima data. Jika mesin tidak menerima data untuk lama waktu yang Anda tentukan, mesin akan memasuki mode Tidur Pulas. Menerima pekerjaan cetak akan membangunkan mesin dan akan memulai pencetakan.
| Siap | Mesin siap mencetak.
Pencetakan | Mesin sedang mencetak.
| Harap Tunggu | Mesin sedang melakukan proses pemanasan.
Mendinginkan | Mesin sedang melakukan pendinginan. Tunggu selama 10 menit atau hingga bagian dalam mesin dingin.
| Batalkan Pencetakan | Mesin sedang membatalkan tugas cetak.

Informasi terkait
  - Pendahuluan Mesin Fuji Xerox Anda

Kembali ke atas