หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > ข้อมูลเครื่อง > ฟังก์ชั่นตั้งค่าใหม่ > การตั้งค่าใหม่

### การตั้งค่าใหม่

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่เพื่อการตั้งค่าใหม่ให้การตั้งค่าทั้งหมดของเครื่อง ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

ฟูจิ ซีร็อกซ์แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณดำเนินการดังนี้เมื่อคุณกำจัดทิ้งเครื่องพิมพ์

ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดก่อนตั้งค่าใหม่สำหรับการตั้งค่า

1. กดค้างไว้ที่ เพื่อปิดเครื่อง
2. ตรวจสอบว่าปิดฝาครอบด้านหน้า และเสียบสายไฟแล้ว
3. กดค้างไว้ที่ Go (ไป) ขณะที่คุณกด เพื่อเปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ Go (ไป) จนกระทั่งไฟแอลอีดี Toner (ผงหมึก), Drum (ดรัม) และ Paper (กระดาษ) สว่างขึ้น
4. ปล่อย Go (ไป) ตรวจดูว่าไฟแอลอีดีทั้งหมดปิดอยู่
5. กด Go (ไป) สิบครั้ง
   เครื่องจะเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

1. ถอดสายเครือข่ายออกจากเครื่อง มิฉะนั้นการตั้งค่าเครือข่าย เช่นเลขที่อยู่ไอพี จะไม่ได้รับการตั้งค่าใหม่
2. กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก Reset Menu (รีเซ็ตเมนู) จากนั้นกด OK
3. กด และ Back (กลับ) พร้อมกัน
4. เมื่อ Settings Reset (รีเซ็ตการตั้งค่า) ปรากฏขึ้น ให้กด OK
5. เมื่อ Restart Printer? (รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์?) ปรากฏขึ้น ให้กด OK
   เครื่องจะเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ฟังก์ชั่นตั้งค่าใหม่

กลับสู่ด้านบน