Halaman Utama > Pengaturan Mesin > Pengaturan Umum > Mengatur Mode Daya Mati Otomatis

### Mengatur Mode Daya Mati Otomatis

Jika mesin dalam Mode Tidur Pulas selama jangka waktu tertentu, tergantung pada model dan pengaturan Anda, mesin akan memasuki Mode Daya Mati secara otomatis. Mesin tidak masuk ke Mode Daya Mati jika mesin tersambung ke jaringan berkabel atau nirkabel.

- Untuk memulai pencetakan, tekan di panel kontrol lalu kirim pekerjaan cetak.

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

1. Pastikan penutup depan tertutup dan kabel daya dihubungkan.
2. Tekan untuk menyalakan mesin dan pastikan hanya LED Ready (Siap) yang menyala.
3. Tekan Go (Tuju) empat kali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi.

   Semua LED berkedip dua kali jika Mode Daya Mati Otomatis diaktifkan.

   Semua LED berkedip sekali jika Mode Daya Mati Otomatis dinonaktifkan.

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

Pilih berapa lama mesin harus dalam Mode Tidur Pulas sebelum memasuki Mode Daya Mati Otomatis.

1. Tekan atau untuk memilih opsi Pgtrn Umum, lalu tekan OK.
2. Tekan atau untuk memilih opsi Ekologi, lalu tekan OK.
3. Tekan atau untuk memilih opsi Mati otomatis, lalu tekan OK.
4. Tekan atau untuk memilih Nonaktif, 1 jam, 2 jam, 4 jam, atau opsi 8 jam, lalu tekan OK.

Informasi terkait
  - Pengaturan Umum

Kembali ke atas