Trang chủ > Bóng > Mặt nạ mạng con

### Mặt nạ mạng con

Mặt nạ mạng con cho phép bạn xác định phân nào của địa chỉ IP được sử dụng làm địa chỉa mạng và phần nào được sử dụng làm địa chỉ máy chủ.

Trong ví dụ sau, phân đoạn cuối cùng của địa chỉ IP được gọi là địa chỉ máy chủ và ba phân đoạn đầu tiên là địa chỉ mạng.

Ví dụ: Máy tính 1 có thể nói chuyện với Máy tính 2

- Máy tính 1

  Địa chỉ IP: 192.168.1.2

  Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

- Máy tính 2

  Địa chỉ IP: 192.168.1.3

  Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

0 biểu thị rằng không có giới hạn với liên lạc ở phần này của địa chỉ.

Quay về trang đầu