Halaman Utama > Solusi > Masalah Jaringan > Mesin Fuji Xerox Saya tidak Ditemukan di Jaringan Bahkan Setelah Pemasangan Berhasil.

### Mesin Fuji Xerox Saya tidak Ditemukan di Jaringan Bahkan Setelah Pemasangan Berhasil.

Model Terkait:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Sebab | Tindakan | Antarmuka
--- | --- | ---
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan. | Beberapa perangkat lunak keamanan mungkin menghalangi akses tanpa menunjukkan kotak dialog peringatan keamanan bahkan setelah pemasangan berhasil. Untuk memungkinkan akses, lihat petunjuk untuk perangkat lunak keamanan Anda atau tanyakan kepada produsennya. | Berkabel/Nirkabel
Mesin Fuji Xerox Anda tidak diberi alamat IP yang tersedia. | Konfirmasikan alamat IP dan Subnet Mask. Pastikan alamat IP dan Subnet Mask komputer serta mesin Fuji Xerox Anda benar dan terletak pada jaringan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memverifikasi alamat IP dan Subnet Mask, tanyakan kepada administrator jaringan Anda. | Berkabel/Nirkabel
Mesin Fuji Xerox Anda tidak terhubung dengan jaringan yang menggunakan kemampuan nirkabel. | Cetak Laporan WLAN untuk memeriksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak. | Nirkabel

Jika Anda telah memeriksa dan mencoba semua hal di atas, namun mesin Fuji Xerox Anda tidak ditemukan di Jaringan, uninstall driver printer dan instal ulang.

Informasi terkait
  - Masalah Jaringan

Kembali ke atas