หน้าหลัก > แนะนำเครื่องฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ > รูปแบบไฟแอลอีดีสถานะและสิ่งที่บ่งชี้ (สำหรับรุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD)

### รูปแบบไฟแอลอีดีสถานะและสิ่งที่บ่งชี้ (สำหรับรุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P225 db
ไฟแอลอีดีที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ของคุณจะติดสว่าง ติดแบบไม่สว่าง หรือกระพริบ เพื่อบ่งชี้สถานะของเครื่อง

การบ่งชี้สถานะด้วยไฟแอลอีดี กำหนดไว้ตังในตารางต่อไปนี้

| ไฟแอลอีดีดับ
หรือ | ไฟแอลอีดีติดสว่าง
| ไฟแอลอีดีติดไม่สว่าง
หรือ | ไฟแอลอีดีกระพริบ

ตารางนี้ระบุว่าไฟ LED บ่งชี้สิ่งใดเมื่อติดสว่าง ติดไม่สว่าง หรือกระพริบ

ไฟ LED | สถานะ | ความหมาย
--- | --- | ---
| โหมดพัก | ในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน) เครื่องพิมพ์จะทำงานเสมือนเครื่องพิมพ์ถูกปิดอยู่ แต่จะยังคงรับข้อมูลได้ การรับงานพิมพ์จะเรียกคืนการทำงานของเครื่องพิมพ์ และจะทำให้เริ่มการพิมพ์อีกครั้ง
โหมดพักลึก | ในโหมดพักลึก (ใช้พลังงานน้อยกว่าโหมดพัก) เครื่องพิมพ์จะทำงานเสมือนเครื่องพิมพ์ถูกปิดอยู่ แต่จะยังคงรับข้อมูลได้ ถ้าเครื่องไม่ได้รับข้อมูลเป็นระยะเวลาดังที่คุณกำหนด เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักลึก การรับงานพิมพ์จะเรียกคืนการทำงานของเครื่องพิมพ์ และจะทำให้เริ่มการพิมพ์อีกครั้ง
| พร้อม | เครื่องพร้อมสำหรับการพิมพ์
การพิมพ์ | เครื่องกำลังพิมพ์
| โปรดรอสักครู่ | เครื่องพิมพ์กำลังอุ่นเครื่อง
กำลังระบายความร้อน | เครื่องพิมพ์กำลังระบายความร้อน รอเป็นเวลา 10 นาที จนกว่าภายในเครื่องจะเย็นลง
| ยกเลิกงานพิมพ์ | เครื่องพิมพ์กำลังยกเลิกงานพิมพ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - แนะนำเครื่องฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ

กลับสู่ด้านบน