หน้าหลัก > พิมพ์ > ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์จากแผงควบคุมของเครื่อง > ทำต่ออัตโนมัติ

### ทำต่ออัตโนมัติ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw
การตั้งค่านี้ช่วยให้เครื่องล้างข้อผิดพลาดขนาดกระดาษ และใช้กระดาษที่เข้ากันได้จาถาดใส่กระดาษอื่นเพื่อทำการพิมพ์ให้เสร็จ

1. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก Print Menu (เมนูการพิมพ์) จากนั้นกด OK
2. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก Auto Continue (ต่อเนื่องอัตโนมัติ) จากนั้นกด OK
3. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) จากนั้นกด OK

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์จากแผงควบคุมของเครื่อง

กลับสู่ด้านบน