Trang chủ > Khắc phục sự cố > Thông tin về máy > Chức năng đặt lại > Đặt lại thiết đặt

### Đặt lại thiết đặt

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

Sử dụng chức năng Đặt lại thiết đặt để đặt lại tất cả thiết đặt máy thành các thiết đặt ban đầu tại nhà máy.

Fuji Xerox thực sự khuyến nghị bạn nên thực hiện thao tác này khi bạn vứt bỏ máy của mình.

Rút phích cắm tất cả các cáp giao diện trước khi bạn thực hiện Đặt lại thiết đặt.

1. Bấm và giữ để tắt máy.
2. Đảm bảo đóng nắp phía trước và có cắm dây nguồn.
3. Giữ Go (Vào) trong khi bạn bấm để bật máy. Bấm giữ Go (Vào) đến khi Toner (Mực), Drum (Trống từ) và đèn LED Paper (Giấy) sáng lên.
4. Nhả Go (Vào). Đảm bảo rằng tất cả các đèn LED đều tắt.
5. Bấm Go (Vào) mười lần.
   Máy tự động khởi động lại.

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

1. Ngắt kết nối cáp mạng khỏi máy. Nếu không, các thiết đặt mạng như địa chỉ IP sẽ không được đặt lại.
2. Bấm hoặc để chọn tùy chọn Reset Menu (Menu đặt lại), rồi bấm OK.
3. Bấm đồng thời và Back (Quay lại).
4. Khi Settings Reset (Đặt lại thiết đặt) xuất hiện, bấm OK.
5. Khi Restart Printer? (Khởi động lại máy in?) xuất hiện, bấm OK.
   Máy tự động khởi động lại.

Thông tin liên quan
  - Chức năng đặt lại

Quay về trang đầu