Trang chủ > Khắc phục sự cố > Vấn đề về mạng > Thông báo lỗi đối với DocuPrint P265 dw

### Thông báo lỗi đối với DocuPrint P265 dw

Model:DocuPrint P265 dw
Máy Fuji Xerox sẽ hiển thị thông báo lỗi nếu lỗi xảy ra. Thông báo lỗi thường gặp nhất được trình bày trong bảng.

Thông báo lỗi | Nguyên nhân | Hành động
Cannot Connect A device is already connected. (Không thể kết nối, có thiết bị đã được kết nối.) | Hai thiết bị di động đã kết nối với mạng Wi-Fi Direct khi máy Fuji Xerox là Chủ sở hữu nhóm (G/O). | Sau khi tắt kết nối hiện tại giữa máy Fuji Xerox và thiết bị di động khác, hãy thử cấu hình lại thiết đặt Wi-Fi Direct. Bạn có thể xác nhận trạng thái kết nối bằng cách in Báo cáo cấu hình mạng.
Connection Error (Lỗi kết nối) | Các thiết bị khác cũng đang cố kết nối với mạng Wi-Fi Direct. | Đảm bảo không có thiết bị khác nào cố kết nối với mạng Wi-Fi Direct, rồi thử cấu hình lại thiết đặt Wi-Fi Direct.
Connection Fail (Kết nối không thành công) | Máy Fuji Xerox và thiết bị di động không thể kết nối trong khi cấu hình mạng Wi-Fi Direct. | Chuyển thiết bị di động gần hơn đến máy Fuji Xerox. Chuyển máy Fuji Xerox và thiết bị di động đến khu vực không có vật cản trở. Nếu bạn đang sử dụng Phương thức PIN của WPS, đảm bảo bạn đã nhập đúng mã PIN.
No Device (Không có thiết bị) | Khi cấu hình mạng Wi-Fi Direct, máy Fuji Xerox không thể tìm thấy thiết bị di động. | Đảm bảo máy và thiết bị di động của bạn ở chế độ Wi-Fi Direct. Chuyển thiết bị di động gần hơn đến máy Fuji Xerox. Chuyển máy Fuji Xerox và thiết bị di động đến khu vực không có vật cản trở. Nếu bạn đang cấu hình bằng tay mạng Wi-Fi Direct, đảm bảo bạn đã nhập đúng mật khẩu. Nếu thiết bị di động của bạn có trang cấu hình để biết cách lấy địa chỉ IP, đảm bảo địa chỉ IP của thiết bị di động đã được cấu hình qua DHCP.

Thông tin liên quan
  - Vấn đề về mạng

Quay về trang đầu