หน้าหลัก > ข้อกำหนด > ข้อกำหนดส่วนเชื่อมต่อ

### ข้อกำหนดส่วนเชื่อมต่อ

USB *1 *2 | Hi-Speed USB 2.0 ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 6 ฟุต (2 ม.)
LAN (สำหรับรุ่นใช้สาย) | 10BASE-T / 100BASE-TX ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป)
LAN แบบไร้สาย (สำหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันไร้สาย) | IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน/โหมดแอดฮอค) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi DirectTM)

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟสความเร็วสูง USB 2.0 เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ข้อกำหนด

กลับสู่ด้านบน