Trang chủ > Xử lý giấy > Nạp và in giấy trong Khe nạp bằng tay > Nạp và in trên Giấy dày và Nhãn trong Khe nạp bằng tay

### Nạp và in trên Giấy dày và Nhãn trong Khe nạp bằng tay

Khi bạn nạp khổ giấy khác vào khay, bạn phải thay đổi thiết đặt khổ giấy trong máy hoặc trên máy tính của mình cùng lúc.

1. Mở nắp lưng của máy (khay đầu ra ngửa lên).
   Máy tự động bật chế độ Nạp bằng tay khi bạn nạp giấy vào khe nạp bằng tay.
2. Ở phía trước máy, mở nắp khe nạp bằng tay.
3. Sử dụng cả hai tay để trượt thanh dẫn giấy của khe nạp bằng tay cho vừa với độ rộng của giấy bạn đang sử dụng.
4. Dùng cả hai tay, nạp hoàn toàn một tờ giấy vào khe nạp bằng tay cho đến khi cạnh trước chạm vào trục lăn nạp giấy. Khi cảm thấy máy kéo giấy vào trong, hãy thả ra.
   - Nạp giấy vào khe nạp bằng tay với bề mặt in ngửa lên.
   - Kéo giấy ra hoàn toàn khi bạn phải nạp lại giấy vào khe nạp bằng tay.
   - Không đặt nhiều hơn một tờ giấy vào khe nạp bằng tay cùng một lúc vì điều này có thể gây kẹt giấy.
   - Đảm bảo rằng giấy nằm thẳng và đúng vị trí trong khe nạp bằng tay. Nếu không, giấy có thể không được nạp đúng, dẫn đến bản in bị lệch hoặc kẹt giấy.
5. Gửi công việc in của bạn đến máy.
   Thay đổi tùy chọn in của bạn trong màn hình In trước khi gửi công việc in từ máy tính của bạn.
6. Sau khi trang đã in ra khỏi mặt sau của máy, nạp trang giấy tiếp theo vào khe nạp bằng tay. Lặp lại đối với mỗi trang bạn muốn in.
7. Đóng nắp lưng (khay đầu ra ngửa lên) đến khi nắp khóa vào vị trí đã đóng.

Thông tin liên quan
  - Nạp và in giấy trong Khe nạp bằng tay

Quay về trang đầu