Halaman Utama > Spesifikasi > Spesifikasi Umum

### Spesifikasi Umum

Jenis Printer | Laser
Metode Pencetakan | Printer Laser Elektrofotografi
Kapasitas Memori | Standar | (DocuPrint P225 db) 8 MB
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 32 MB
LCD (tampilan kristal cair) | (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 16 karakter × 1 baris
Sumber Daya | 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Konsumsi Daya (Rata-rata) | Puncak *1 | Sekitar 1080 W
Pencetakan *1 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) Sekitar 455 W pada suhu 25 °C
(DocuPrint P265 dw) Sekitar 537 W pada suhu 25 °C
Siap *1 | Sekitar 58 W pada suhu 25 °C
Tidur *1 | Sekitar 5,4 W
Tidur Pulas *1 | (DocuPrint P225 db) Sekitar 0.4 W
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) Sekitar 0,5 W
Daya Mati *1 *2 *3 | Sekitar 0,06 W
Dimensi |
Berat (dengan suplai) | 6.8 kg

Level Gangguan | Tekanan Suara | Pencetakan | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LpAm = 50 dB (A)
(DocuPrint P265 dw) LpAm = 51 dB (A)
Siap | LpAm = 30 dB (A)
Daya Suara | Pencetakan *4 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LWAd = 6.40 B (A)
(DocuPrint P265 dw) LWAd = 6.60 B (A)
Siap *4 | LWAd = 4.60 B (A)
Temperatur | Operasi | 10 hingga 32 °C
Penyimpanan | 0 hingga 40 °C
Kelembapan | Operasi | 20 hingga 80% (tanpa kondensasi)
Penyimpanan | 35 hingga 85% (tanpa kondensasi)

*1
Diukur saat mesin dihubungkan ke antarmuka USB.
*2
Diukur menurut IEC 62301 Edisi 2.0.
*3
Konsumsi daya sedikit berbeda tergantung pada lingkungan pemakaian.
*4
Diukur sesuai dengan metode yang dijelaskan di RAL-UZ171.

Informasi terkait
  - Spesifikasi
  - Tabel Pengaturan

Kembali ke atas