Halaman Utama > Perawatan Rutin > Mengganti Suplai

### Mengganti Suplai

Anda harus mengganti suplai ketika mesin menunjukkan masa pakai suplai habis.

Anda dapat mengganti sendiri suplai berikut ini.

Menggunakan suplai yang bukan dari Fuji Xerox dapat mempengaruhi kualitas cetakan, kinerja perangkat keras, dan keandalan mesin.

Kartrid toner dan unit drum adalah dua suplai yang tersendiri. Pastikan keduanya dipasang sebagai satu kesatuan.

Tabel ini mencantumkan indikasi yang memberikan peringatan lanjutan untuk mengganti suplai sebelum suplai tersebut mencapai akhir masa pakainya. Untuk menghindari segala ketidaknyamanan, Anda mungkin ingin membeli suplai cadangan sehingga disimpan sebagai pengganti sebelum mesin tidak dapat mencetak.

PERINGATAN
  - Jangan sekali-kali menggunakan vacuum cleaner untuk menyedot tumpahan toner dan sisa toner pada produk ini, kartrid toner, atau botol toner. Vacuum cleaner tersebut bisa terbakar akibat percikan bunga api listrik di dalam vacuum cleaner dan mengakibatkan ledakan. Gunakan sapu atau kain basah untuk menyeka tumpahan. Jika volume tumpahan tonernya banyak, hubungi perwakilan Fuji Xerox setempat.
  - Jangan sekali-kali membuang kartrid toner ke nyala api terbuka. Sisa toner di dalam kartrid bisa terbakar dan mengakibatkan cedera luka bakar atau ledakan. Jika Anda memiliki kartrid toner bekas yang tidak lagi diperlukan, hubungi perwakilan Fuji Xerox setempat untuk pembuangannya.

PERHATIAN
  - Jauhkan kartrid drum (atau drum jika bukan jenis kartrid) dan kartrid toner dari jangkauan anak-anak. Jika anak tanpa sengaja menelan toner, mintalah anak tersebut untuk memuntahkannya dan berkumur-kumur dengan air, lalu minumkan air, dan segera hubungi dokter.
  - Saat mengganti kartrid drum (atau drum jika bukan jenis kartrid) dan kartrid toner, berhati-hatilah agar toner tidak tumpah. Jika toner tumpah, jangan sampai menyentuh pakaian, kulit, mata, dan mulut serta jangan sampai terhirup.
  - Jika toner tumpah ke kulit atau pakaian Anda, cuci dengan sabun dan air. Jika mata terkena partikel toner, basuh mata dengan air yang banyak selama setidaknya 15 menit sampai iritasi menghilang. Bila perlu, hubungi dokter.

PENTING
  - Mesin Fuji Xerox dirancang untuk digunakan dengan toner yang memiliki spesifikasi tertentu dan tingkat kinerjanya akan optimal jika digunakan dengan kartrid toner Fuji Xerox Asli. Fuji Xerox tidak dapat menjamin kinerja yang optimal ini jika toner atau kartrid toner yang digunakan memiliki spesifikasi lain. Mesin mungkin tidak mendeteksi toner atau kartrid toner yang memiliki spesifikasi lain secara benar tetapi mungkin malah mendeteksi item tersebut sebagai kartrid toner kapasitas standar. Oleh karena itu, Fuji Xerox tidak menyarankan penggunaan kartrid selain kartrid Fuji Xerox Asli dengan mesin ini, ataupun pengisian ulang kartrid kosong dengan toner dari produsen lain. Jika kerusakan terhadap unit drum atau komponen lain pada mesin ini disebabkan penggunaan toner atau kartrid toner selain produk Fuji Xerox Asli karena produk tersebut tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan mesin, maka perbaikan yang diperlukan mungkin tidak tercakup dalam jaminan ini.
  - Agar kinerjanya maksimal, gunakan drum dan kartrid toner Fuji Xerox Asli. Pencetakan dengan unit drum atau kartrid toner pihak ketiga tidak saja dapat mengurangi kualitas cetakan tetapi juga kualitas dan masa pakai mesin itu sendiri. Cakupan jaminan mungkin tidak berlaku pada masalah yang diakibatkan oleh penggunaan drum atau kartrid toner pihak ketiga.

CATATAN
  - Ketersediaan kartrid toner dari satu negara berbeda dengan negara lainnya. Hubungi kantor Fuji Xerox setempat untuk memperoleh detail lebih lanjut.
  - Pastikan untuk menutup suplai bekas dengan erat dalam kantong sehingga bubuk toner tidak tumpah keluar dari kartrid.
  - Kami menyarankan untuk menempatkan suplai habis bekas pada selembar kertas untuk mencegah tumpahnya atau tersebarnya bahan di dalam secara tidak sengaja.
  - Jika Anda menggunakan kertas yang tidak sesuai untuk media cetakan yang disarankan, masa pakai suplai dan komponen mesin bisa berkurang.
  - Perkiraan masa pakai tiap-tiap kartrid toner sesuai dengan ISO/IEC 19752. Frekuensi penggantian bervariasi tergantung volume cetakan, persentase cakupan, jenis media yang digunakan, serta hidup/matinya mesin.
  - Frekuensi penggantian suplai kecuali kartrid toner bervariasi tergantung volume cetakan, jenis media yang digunakan, serta hidup/matinya mesin.
  - Tangani kartrid toner dengan hati-hati. Jika toner tercecer di tangan atau baju Anda, segera seka atau cuci dengan air dingin.
  - Untuk mencegah masalah kualitas cetakan, JANGAN menyentuh bagian berarsir yang ditunjukkan dalam ilustrasi.

    <Kartrid toner>

    <Unit drum>

Informasi terkait
  - Perawatan Rutin
  - Mengganti Kartrid Toner
  - Mengganti Unit Drum
  - Pesan Kesalahan dan Perawatan
  - Indikasi Kerusakan dan Perawatan

Kembali ke atas