Trang chủ > Xử lý giấy > Sử dụng giấy đặc biệt

### Sử dụng giấy đặc biệt

Luôn kiểm tra mẫu giấy trước khi mua để đảm bảo hiệu quả mong muốn.

- KHÔNG sử dụng giấy in phun; giấy này có thể gây kẹt giấy hoặc làm hỏng máy của bạn.

- Nếu bạn sử dụng giấy bông, giấy có bề mặt thô nhám hoặc giấy nhăn hoặc nhàu, giấy này có thể làm giảm hiệu suất in.

Các loại giấy cần tránh

QUAN TRỌNG

  Một số loại giấy có thể không hoạt động tốt hoặc có thể làm hỏng máy của bạn.

  KHÔNG dùng giấy:

  - có họa tiết dày đặc

  - rất trơn hoặc bóng

  - quăn hoặc cong

  - được bao phủ hoặc có lớp phủ hóa học

  - bị hỏng, nhàu hoặc bị gập

  - vượt quá thông số kỹ thuật về trọng lượng được khuyến nghị trong hướng dẫn này

  - có móc và ghim

  - có tiêu đề ghi bằng phương pháp nhuộm nhiệt độ thấp hoặc in nhiệt

  - có nhiều lớp hoặc không lót giấy than

  - được thiết kế để in phun

  Nếu bạn sử dụng bất kỳ loại giấy nào được liệt kê phía trên thì giấy đó có thể làm hỏng máy. Hỏng hóc này không nằm trong phạm vi của bất kỳ bảo hành hoặc thỏa thuận dịch vụ nào của Fuji Xerox.

Thông tin liên quan
  - Xử lý giấy

Quay về trang đầu