Halaman Utama > Spesifikasi > Spesifikasi Antarmuka

### Spesifikasi Antarmuka

USB *1 *2 | USB 2.0 Kecepatan-Tinggi Gunakan kabel antarmuka USB 2.0 yang panjangnya tidak melebihi 2 m.
LAN (Untuk model berkabel) | 10BASE-T / 100BASE-TX Gunakan kabel pasangan berpilin lurus Kategori 5 (atau lebih besar).
LAN Nirkabel (Untuk model dengan fungsi nirkabel) | IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastruktur/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi DirectTM)

*1
Mesin Anda memiliki antarmuka Hi-Speed USB 2.0. Mesin ini juga bisa disambungkan ke komputer yang memiliki antarmuka USB 1.1.
*2
Port USB pihak ketiga tidak didukung.

Informasi terkait
  - Spesifikasi

Kembali ke atas