Trang chủ > Thông số kỹ thuật > Giao thức và tính năng bảo mật được hỗ trợ

### Giao thức và tính năng bảo mật được hỗ trợ

Model:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Ethernet

  10Base-T/100Base-TX

LAN không dây

  IEEE 802.11b/g/n (Chế độ cơ sở hạ tầng/Chế độ đặc biệt), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Giao thức (IPv4)

  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), phân giải tên WINS/NetBIOS, bộ phân giải DNS, mDNS, bộ đáp ứng LLMNR, LPR/LPD, cổng Raw tùy chỉnh/cổng 9100, IPP, máy chủ FTP, SNMPv1/v2c/v3, máy chủ HTTP, máy khách và máy chủ TFTP, máy khách SMTP, ICMP, dịch vụ web (in)

Giao thức (IPv6)

  NDP, RA, Bộ phân giải DNS, mDNS, Bộ đáp ứng LLMNR, LPR/LPD, Cổng raw tùy chỉnh/Cổng 9100, IPP, Máy chủ FTP, SNMPv1/v2c, Máy chủ HTTP, Máy khách và Máy chủ TFTP, Máy khách SMTP, ICMPv6, Dịch vụ web (in)

Bảo mật mạng (có dây)

  SMTP-AUTH, SNMP v3

Bảo mật mạng (không dây)

  SMTP-AUTH, SNMP v3

Bảo mật mạng không dây

  WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Chứng nhận không dây

  Giấy phép có dấu chứng nhận Wi-Fi（WPA™/WPA2™ - Cá nhân）, giấy phép có dấu mã định danh Wi-Fi Protected Setup (WPS), logo AOSS, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Thông tin liên quan
  - Thông số kỹ thuật

Quay về trang đầu