หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > กำจัดกระดาษติด > กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

### กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงสถานะกระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ให้ทำดังต่อไปนี้

1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
2. เปิดฝาครอบด้านหลัง
3. ดึงจุดตั้งระยะสีน้ำเงินทางด้านซ้ายและขวาเข้าหาตัวคุณ เพื่อปลดฝาครอบชุดทำความร้อน
   คำเตือน
     พื้นผิวร้อน

     ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

4. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากชุดทำความร้อนอย่างนุ่มนวล
5. ปิดฝาครอบชุดทำความร้อน ตรวจดูว่าจุดตั้งระยะสีน้ำเงินทางด้านซ้ายและขวาล็อกเข้าที่แล้ว
6. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - กำจัดกระดาษติด

กลับสู่ด้านบน