Trang chủ > Khắc phục sự cố > Vấn đề về mạng > Thiết đặt bảo mật của tôi không hoạt động đúng.

### Thiết đặt bảo mật của tôi không hoạt động đúng.

Model:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Nguyên nhân | Hành động | Giao diện
--- | --- | ---
Trong khi cài đặt trình điều khiển máy in, BRAdmin Light hoặc khi sử dụng tính năng in, bạn đã không chấp nhận hộp thoại cảnh báo bảo mật. | Nếu bạn đã không chấp nhận hộp thoại cảnh báo bảo mật, chức năng tường lửa của phần mềm bảo mật của bạn có thể từ chối truy cập. Một số phần mềm bảo mật có thể chặn truy cập mà không hiển thị hộp thoại cảnh báo bảo mật. Để cho phép truy cập, xem hướng dẫn dành cho phần mềm bảo mật của bạn hoặc hỏi nhà sản xuất. | Có dây/Không dây
Số cổng bắt buộc cho thiết đặt phần mềm bảo mật có thể bị đóng. | Các số cổng sau được sử dụng cho tính năng mạng Fuji Xerox: In mạng *1: Số cổng 161 và 137 / Giao thức UDP BRAdmin Light: Số cổng 161 / Giao thức UDP Để biết thêm thông tin về cách mở cổng, xem hướng dẫn dành cho phần mềm bảo mật hoặc hỏi nhà sản xuất. | Có dây/Không dây

*1
Windows®

Thông tin liên quan
  - Vấn đề về mạng
  - Không tìm thấy máy Fuji Xerox của tôi trên mạng trong khi cài đặt trình điều khiển máy in.
  - Máy Fuji Xerox của tôi không thể in qua mạng.

Quay về trang đầu