หน้าหลัก > การจัดการกระดาษ > การบรรจุกระดาษและการพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ

### การบรรจุกระดาษและการพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ

- ถ้าการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษเปิดอยู่ และคุณดึงถาดบรรจุกระดาษออกจากเครื่อง จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สอบถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนชนิดและขนาดกระดาษหรือไม่ เปลี่ยนการตั้งค่าชนิดและขนาดกระดาษ หากจำเป็น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- เมื่อคุณบรรจุกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันลงในถาด ในขณะเดียวกันคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง
2. กดและเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับกระดาษ
   กดคันปลดแคร่ปรับกระดาษสีเขียวเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษ
3. คลี่ปึกกระดาษให้เรียบร้อย
4. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์คว่ำหน้าลงในถาด
   ห้ามใส่กระดาษต่างชนิดในถาดใส่กระดาษพร้อมกัน เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือการป้อนกระดาษผิดพลาด
5. ตรวจสอบว่ากระดาษอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงจำนวนกระดาษสูงสุด ( )
   การใส่กระดาษจำนวนมากเกินไปในถาดใส่กระดาษจะส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติด
6. ค่อยๆ ดันถาดใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องจนสุด
7. ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษ
8. ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์
   เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการพิมพ์ในกล่องสนทนาการพิมพ์ก่อนส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - การจัดการกระดาษ
  - ปัญหาการพิมพ์
  - ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา
  - การบ่งชี้ข้อผิดพลาดและการบำรุงรักษา

กลับสู่ด้านบน