Halaman Utama > Pengaturan Mesin > Pengaturan Umum > Mengatur Mode Lanjutkan

### Mengatur Mode Lanjutkan

Aktifkan Mode Lanjutkan untuk memaksa mesin terus mencetak meskipun panel kontrol menunjukkan sudah waktunya mengganti kartrid toner. Jika pesan kesalahan Ganti Toner aktif, Anda tidak dapat mengaktifkan mode ini kecuali jika Anda mengganti kartrid toner.

Sebaiknya segera ganti kartrid toner. Cetakan mungkin terlihat redup jika Mode Lanjutkan Aktif; kami tidak menjamin kualitas cetakan. Pengaturan pabrik Nonaktif.

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

1. Pastikan penutup depan tertutup dan kabel daya dihubungkan.
2. Tekan untuk menyalakan mesin dan pastikan hanya LED Ready (Siap) yang menyala.
3. Tekan Go (Tuju) tujuh kali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi.

   Semua LED berkedip dua kali jika Anda mengaktifkan Mode Lanjutkan.

   Semua LED berkedip sekali jika Anda menonaktifkan Mode Lanjutkan.

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

1. Tekan atau untuk memilih opsi Pgtrn Umum, lalu tekan OK.
2. Tekan atau untuk memilih opsi Ganti Toner, lalu tekan OK.
3. Tekan atau untuk memilih Lanjutkan atau opsi Stop.
   Tekan Go (Tuju).

Informasi terkait
  - Pengaturan Umum

Kembali ke atas