หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > กำจัดกระดาษติด > กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์

### กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงกระดาษติดในเครื่อง ให้ทำขั้นตอนดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง
  ห้ามพยายามกำจัดกระดาษที่ติดอยู่ลึกภายในผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเมื่อกระดาษม้วนอยู่รอบลูกกลิ้งทำความร้อน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผิวไหม้ หรือยิ่งกว่านั้นอาจทำให้เกิดควันถ้าหากคุณพยายามสั่งการผลิตภัณฑ์ที่มีกระดาษติดอยู่ ปิดผลิตภัณฑ์โดยทันที และติดต่อตัวแทนของฟูจิ ซีร็อกซ์ในท่องที่ของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
3. ถอดชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก
   คำเตือน
     พื้นผิวร้อน

     ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสชิ้นส่วนภายในของเครื่อง

4. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ
5. ติดตั้งชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องพิมพ์
6. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - กำจัดกระดาษติด

กลับสู่ด้านบน