Halaman Utama > Solusi > Masalah Lain

### Masalah Lain

Kesulitan | Saran
--- | ---
Mesin tidak akan menyala. | Kondisi buruk pada koneksi listrik (seperti petir atau lonjakan daya) mungkin telah memicu mekanisme pengamanan internal mesin. Cabut kabel daya. Tunggu selama sepuluh menit, lalu colokkan kabel daya dan tekan untuk menyalakan mesin. Jika masalah tidak teratasi dan Anda menggunakan pemutus daya, putuskan pemutus daya tersebut untuk memastikan bukan itu sumber masalahnya. Colokkan kabel daya mesin langsung ke soket listrik dinding lain yang diketahui berfungsi. Jika masih tidak ada daya, coba kabel daya lain.
Perangkat lunak Fuji Xerox tidak dapat diinstal. | (Windows®) Jika peringatan Perangkat Lunak Keamanan muncul di layar komputer selama pemasangan, ubah pengaturan Perangkat Lunak Keamanan untuk mengizinkan program pengaturan produk Fuji Xerox atau program lainnya berjalan. (Macintosh) Jika Anda menggunakan fungsi firewall perangkat lunak keamanan anti-spyware atau antivirus, nonaktifkan fungsi tersebut untuk sementara waktu lalu instal perangkat lunak Fuji Xerox.

Informasi terkait
  - Solusi

Kembali ke atas