หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > ปัญหาเครือข่าย > เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

### เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

สาเหตุ | การดำเนินการ | อินเตอร์เฟส
--- | --- | ---
ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยจะบล็อคการเข้าถึงเครือข่ายของเครื่องของคุณ | ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยบางตัวอาจบล็อคการเข้าถึงโดยไม่แสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย แม้ว่าจะทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม หากต้องการอนุญาตการเข้าถึง ดูคู่มือการใช้งานของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณหรือสอบถามจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
ไม่มีการกำหนดเลขที่อยู่ไอพีที่สามารถใช้ได้ให้กับเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ | ยืนยันเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ ตรวจสอบทั้งเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ว่าถูกต้องและอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ ให้สอบถามผู้ดูแลเครือข่าย | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
งานพิมพ์ที่ล้มเหลวยังคงอยู่ในคิวงานพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ | ถ้างานพิมพ์ที่ล้มเหลวยังคงอยู่ในคิวงานพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลบทิ้ง มิฉะนั้น ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และยกเลิกเอกสารทั้งหมด: (Windows Server® 2003) คลิก Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์) (Windows Vista®) คลิก (Start) (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ์) (Windows® 7) คลิก (เริ่ม) > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์และโทรสาร คลิกขวาที่เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณ และเลือก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ (Windows® 8) เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ (Windows Server® 2008) คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์ (Windows Server® 2012) เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์ ให้คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ (สำหรับ Windows Server® 2012 R2) คลิก Control Panel บนหน้าจอ Start ในกลุ่ม Hardware ให้คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวาที่เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณ และเลือก See what's printing OS X v10.7.5, 10.8.x คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) > Print & Scan (พิมพ์และสแกน) OS X v10.9.x คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) > Printer & Scanner (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน) | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย | พิมพ์รายงาน WLAN เพื่อตรวจสอบรหัสความผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ออกมา | แบบไร้สาย

ถ้าคุณตรวจสอบและลองทำตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และติดตั้งใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ปัญหาเครือข่าย
  - ไม่พบเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันบนเครือข่ายในระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
  - การตั้งค่าความปลอดภัยของฉันทำงานไม่ถูกต้อง
  - ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

กลับสู่ด้านบน