Trang chủ > Xử lý giấy > Nạp và in giấy trong Khe nạp bằng tay > Nạp vào in lên phong bì trong khe nạp bằng tay

### Nạp vào in lên phong bì trong khe nạp bằng tay

Khi bạn nạp khổ giấy khác vào khay, bạn phải thay đổi thiết đặt khổ giấy trong máy hoặc trên máy tính của mình cùng lúc.

1. Mở nắp lưng của máy (khay đầu ra ngửa lên).
   Máy tự động bật chế độ Nạp bằng tay khi bạn nạp giấy vào khe nạp bằng tay.
2. Kéo hai cần màu xanh lá cây xuống, một cần bên trái và một cần bên phải như trong hình minh họa.
3. Ở phía trước máy, mở nắp khe nạp bằng tay.
4. Sử dụng cả hai tay để trượt thanh dẫn giấy của khe nạp bằng tay cho vừa với độ rộng của giấy bạn đang sử dụng.
5. Dùng cả hai tay, đưa một phong bì vào khe nạp bằng tay cho đến khi cạnh trước chạm vào trục lăn nạp giấy. Khi cảm thấy máy kéo giấy vào trong, hãy thả ra.
   - Nạp phong bì vào khe nạp bằng tay với bề mặt in ngửa lên.
   - Kéo phong bì ra hoàn toàn khi bạn nạp lại phong bì vào khe nạp bằng tay.
   - Không đặt nhiều hơn một phong bì vào khe nạp bằng tay cùng một lúc vì điều này có thể gây kẹt giấy.
   - Đảm bảo rằng phong bì nằm thẳng và đúng vị trí trên khe nạp bằng tay. Nếu không, phong bì có thể không được nạp đúng, dẫn đến bản in bị lệch hoặc kẹt giấy.
6. Gửi công việc in của bạn đến máy.
   Thay đổi tùy chọn in của bạn trong hộp thoại In trước khi gửi công việc in từ máy tính của bạn.

   Thiết đặt | Tùy chọn cho phong bì
   Khổ giấy | Com-10 DL C5 Monarch
   Loại vật liệu in | Bao thư Bao thư Dày Bao thư Mỏng

7. Sau khi phong bì đã in xuất ra khỏi máy, hãy đặt phong bì kế tiếp vào. Lặp lại với mỗi phong bì mà bạn muốn in.
8. Khi bạn đã in xong, đưa hai cần màu xanh lá cây về vị trí ban đầu mà bạn đã điều chỉnh ở bước trước đó.
9. Đóng nắp lưng (khay đầu ra ngửa lên) đến khi nắp khóa vào vị trí đã đóng.

Thông tin liên quan
  - Nạp và in giấy trong Khe nạp bằng tay

Quay về trang đầu