Halaman Utama > Penanganan Kertas > Memuat dan Mencetak menggunakan Baki Kertas

### Memuat dan Mencetak menggunakan Baki Kertas

- Jika pengaturan Periksa Kertas diatur ke Aktif dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul di LCD yang bertanya apakah Anda ingin mengganti jenis dan ukuran kertas. Ganti pengaturan ukuran dan jenis kertas jika perlu, dengan mengikuti petunjuk di layar.

- Jika Anda memuat ukuran kertas lain di baki, Anda harus mengubah pengaturan ukuran kertas di mesin atau di komputer Anda secara bersamaan.

1. Tarik baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin.
2. Tekan dan geser pemandu kertas agar pas dengan kertas.
   Tekan tuas pelepas hijau untuk menggeser pemandu kertas.
3. Kipas-kipaskan tumpukan kertas dengan baik.
4. Muat kertas dengan permukaan pencetakan menghadap ke bawah di baki kertas.
   JANGAN muat berbagai jenis kertas di baki kertas secara bersamaan. Kertas bisa macet atau salah masuk.
5. Pastikan tumpukan kertas di bawah tanda kertas maksimal ( ).
   Jika baki kertas diisi terlalu penuh, akan terjadi kemacetan kertas.
6. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
7. Angkat kelepak penopang agar kertas tidak meluncur lepas dari baki output.
8. Kirim pekerjaan cetak Anda ke mesin.
   Ubah preferensi cetak di kotak dialog Cetak sebelum mengirimkan pekerjaan cetak dari komputer Anda.

Informasi terkait
  - Penanganan Kertas
  - Masalah Pencetakan
  - Pesan Kesalahan dan Perawatan
  - Indikasi Kerusakan dan Perawatan

Kembali ke atas