| 证书配置。
| 客户端证书
| 选择EAP-TLS验证的客户端证书。请注意，您必须先通过设备的内部网页（EWS）在“配置证书”页面上设置证书。（使用除EAP-TLS外的某一验证方法时,您无需选择客户端证书）
| 服务器证书验证
| 选择服务器证书验证方法。（使用LEAP时，无需选择验证方法。） 无验证 受信任的服务器证书，无需验证。 CA证书 CA颁发的服务器证书由安装在本设备上的CA证书验证。请注意，您必须先通过设备的内部网页（EWS）在“配置证书”页面上设置证书。 CA证书 + 服务器ID 验证服务器证书（由CA颁发并支持本机中安装的CA证书）和公用名（服务器ID）。请注意，您必须先通过设备的内部网页（EWS）在“配置证书”页面上设置证书。
| 服务器ID
| 输入用于服务器证书验证的服务器ID。服务器ID是服务器证书的公用名。
| 配置证书
| 如果使用客户端证书或CA证书，则必须先通过设备的内部网页（EWS）在“配置证书”页面上设置证书。