主页 > 安全 > 安全发送电子邮件 > 使用网络基本管理配置电子邮件发送

### 使用网络基本管理配置电子邮件发送

相关型号:DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw

我们建议使用网络基本管理来配置需要使用用户验证的加密电子邮件发送。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中，"machine's IP address" 为设备的 IP 地址)。
   例如：http://192.168.1.2

   - 如果您正在使用域名系统或启用 NetBIOS 名称，则可以输入 "SharedPrinter" 等其他名称代替 IP 地址。

     - 例如：

       http://SharedPrinter

     如启用 NetBIOS 名称，还可以使用节点名称。

     - 例如：

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     可在网络配置报告上找到 NetBIOS 名称。

   - 对于 Macintosh，通过点击状态监视器屏幕上的设备图标访问网络基本管理。
3. 默认情况下不需要密码。如果之前已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击。
4. 点击网络选项卡。
5. 点击左侧导航栏中的协议。
6. 在 SMTP 字段中，点击高级设置，确保 SMTP 的状态为已启用。
7. 配置 SMTP 设置。
   - 如需获取更多信息，请参见网络基本管理中的帮助文本。
   - 通过发送测试电子邮件来确认配置后的电子邮件设置是否正确。
   - 如果您不知道 SMTP 服务器设置，请联系您的网络管理员或互联网服务供应商 (ISP)。
8. 完成后，点击提交。
   出现测试电子邮件发送配置对话框。
9. 遵循对话框中的提示测试当前的设置。

相关信息
  - 安全发送电子邮件
  - 发送电子邮件的安全方式

转到首页