| 인증서 구성
| 클라이언트 인증서
| EAP-TLS 인증용 클라이언트 인증서를 선택합니다. 먼저 기기의 내부 웹 서버(EWS)에 있는 "인증서 구성" 페이지에서 인증서를 설정해야 합니다. (EAP-TLS를 제외한 인증 방법을 사용하는 경우에는 클라이언트 인증서를 선택할 필요가 없습니다.)
| 서버 인증서 확인
| 서버 인증서 확인 방법을 선택합니다. 확인 없음 서버 인증서는 확인 없이 신뢰됩니다. CA 인증서 CA에서 발급한 서버 인증서는 이 장치에 설치된 CA 인증서에 의해 확인됩니다. 먼저 장치의 내부 웹 페이지(EWS)에 있는 "인증서 구성" 페이지에서 인증서를 설정해야 합니다. CA 인증서 + 서버 ID 이 시스템에 설치된 CA 인증서를 사용하여 CA에서 발급한 서버 인증서와 일반 이름(서버 ID)이 확인됩니다. 먼저 기기의 내부 웹 서버(EWS)에 있는 "인증서 구성" 페이지에서 인증서를 설정해야 합니다.
| 서버 ID
| 서버 인증서 확인을 위해 서버 ID를 입력합니다. 서버 ID는 서버 인증서의 일반 이름입니다.
| 인증서 구성
| 클라이언트 인증서 또는 CA 인증서를 사용하는 경우 먼저 기기의 내부 웹 서버(EWS)에 있는 "인증서 구성" 페이지에서 인증서를 설정해야 합니다.