[Settings]
DebugOutFile = 0
Move8Unit = 0
XMoveEnable = 1
XMove = 0
Landscape_Compress = 0
COMPRESS_VALUE = 100
TrimLeft = 0
GraphicProcessMethod = 0

[ImageProcess_]
TrimLeft = 0
TrimTop = 0
MoveX = 0
MoveY = 0
CompressRate = 100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[GlobalSettings]
PrinterName = Jolimark PP-76D
MenuVersion = 0
MenuDisplayExe = JMSettingManager2
LogoDisplay = 0
InfoColor = 0
IconScheme = 2
EnterInstruction = 1B 1D 1E 05 01 1B 1D 1F
SaveInstruction = 1B 1D 1E 05 02 1B 1D 1F
InstructionTail = 1B 1D 1F
GetInstructionClass = 1B 1D 1E 05 03
AffirmReadDisable = 0
ReturnPrefix = 1B 1D 1E 05 03
TimeOutItem = 5000
TimeOutPage = 5000
ReadOnLastFail = 1
WriteReadDelay = 1000
ReadMenuDelay = 1000
SleepBeforeRead = 1000
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[BaseSection]
ItemCount = 12

[BaseItemME]
Name = Base
Icon = 00_Base
Title.CN = 常用设置
Note.CN = 打开常用设置窗口。
Title.EN = 常用设置
Note.EN = 打开常用设置窗口。
Title.CHT = 常用设置
Note.CHT = 打开常用设置窗口。

[BaseItem99]
Name = Maintenance
Icon = 99_Maintenance
Title.CN = 打印机维护
Note.CN = 打开打印机维护窗口。
Title.EN =  Printer maintenance
Note.EN = Open the window of printer maintenance.
Title.CHT = 印表機維護
Note.CHT = 打開印表機維護視窗。

[BaseItem01]
Name = Prt_Speed
Icon = 09_Prt_Speed
Title.CN = 		打印速度
Note.CN =  		设置打印机的打印速度。打印速度越高，打印的分辩率会越低。
Title.EN = 		Print Speed
Note.EN =  		Set the print speed of printer. Print speed is higher while the printing resolution is lower. 
Title.CHT = 	列印速度
Note.CHT =  	設置印表機的列印速度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0F 
GetInstruction = 0E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=信函\r  1=常速\r
Rule.CHT =  	0=信函\r  1=常速\r
Rule.EN =  		0=LETTER\r  1=NORMAL\r
Default = 		0

[BaseItem02]
Name = Prt_Direction
Icon = 10_Prt_Direction
Title.CN = 		打印方向
Note.CN =  		设置打印方向为双向、单向或按驱程指令自动选择打印方向。
Title.EN = 		Print Dir
Note.EN =  		Set printing direction as unidirectional mode, bidirectional mode or auto mode which is according to the drive instruction. 
Title.CHT = 	列印方向
Note.CHT =  	設置列印方向為雙向、單向或按驅程指令自動選擇列印方向。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 08 
GetInstruction = 07
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=双向\r  1=单向\r  2=自动\r
Rule.EN =  		0=BI-DIR\r  1=UNI-DIR\r  2=AUTO\r
Rule.CHT =  	0=雙向\r  1=單向\r  2=自動\r
Default = 		2

[BaseItem03]
Name = Copy_Mode
Icon = 14_Copy_Mode
Title.CN = 		复写模式
Note.CN =  		根据客户实际打印需要，选择合适的复写能力。
Title.EN = 		Copy Mode
Note.EN =  		According to customer's printing request, select the suitable copy mode. 
Title.CHT = 	複寫模式
Note.CHT =  	根據紙張的實際聯數或客戶的實際列印需要，選擇合適的複寫能力。（加強複寫是由印表機自動兩次列印完成）
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 10
GetInstruction = 0F
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=正常\r  1=复写\r
Rule.EN =  		0=NORMAL\r  1=COPY MODE\r
Rule.CHT =  	0=正常\r  1=複寫\r
Default = 		0

[BaseItem04]
Name = Form_Length
Icon = 02_Form_Length
Title.CN = 		页长
Note.CN =  		设定一页的长度。打印机会按选定的页长进行换页。如果打印数据带有页长指令，以打印数据指令为优先。（注：当页长选择0~0.5英寸时换页功能无效）
Title.CHT = 	頁長
Note.CHT =	 	設定一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。（注：當頁長選擇0~0.5英吋時換頁功能無效）
Title.EN = 		Form Length
Note.EN =  		Set the length of your print paper. Printer feeds to next page according to the selected form length. If the print data with form length instruction, printer would give priority to print data instruction.(The form feed function is OFF,when you select 0~0.5 inch.)
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 05
GetInstruction = 04
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=120 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10英寸 \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=120 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10INCH \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=120 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10英寸 \r
Default =		0

[BaseItem05]
Name = Black_Sign
Icon = 34_Black_Sign
Title.CN = 		黑标
Note.CN =  		功能开启后，可以执行黑标检测指令进行精确竖向定位打印。（打印的纸张必须正面印有黑标）
Title.CHT = 	黑標
Note.CHT =	 	功能開啟後，可以執行黑標檢測指令進行精確豎向定位列印。（列印的紙張必須正面印有黑標）
Title.EN = 		Black Mark
Note.EN =  		Select this function on, printer would carry out black mark detect instruction so that to make the vertical positioning printing precisely. (Bills or papers should have black mark on the surface.)
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 0C
GetInstruction = 24
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[BaseItem06]
Name = Black_Sign_Pos
Icon = 34_Black_Sign
Title.CN = 		黑标灰度
Note.CN =  		设置黑标识别灵敏度参数。
Title.EN = 		Black Mark Color
Note.EN =  		Set the voltage of Black Mark Color.
Title.CHT = 	黑標灰度
Note.CHT =  	設置黑標識別靈敏度參數。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 14
GetInstruction = 4F
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=250 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=250 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=250 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Default =  130
ParameterCount = 2

[BaseItem07]
Name = Black_Mark_Top_Margin
Icon = 05_Back_HeadBlank
Title.CN = 		头出量(黑标模式)
Note.CN =  		设置黑标位置与起始打印位置之间的距离。
Title.EN = 		Top Margin(BM)
Note.EN =  		Set the distance between paper the position of Black Mark and the printing home position. 
Title.CHT = 	頭出量(黑標模式)
Note.CHT =  	設置黑標位置與起始列印位置之間的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 02 01
GetInstruction = 2F
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		0

[BaseItem08]
Name = Black_Mark_Top_Margin
Icon = 05_Back_HeadBlank
Title.CN = 		头出量(非黑标模式)
Note.CN =  		设置页顶位置与起始打印位置之间的距离。
Title.EN = 		Top Margin(NBM)
Note.EN =  		Set the distance between paper the position of page top and the printing home position. 
Title.CHT = 	頭出量(非黑標模式)
Note.CHT =  	設置頁頂位置與起始列印位置之間的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 02 00
GetInstruction = 30
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		0

[BaseItem09]
Name = Teer
Icon = 06_Peeling_Pos
Title.CN = 		撕纸位(非黑标模式)
Note.CN =  		非黑标模式下发送换页指令，走纸到下一页起始位，再进/退纸长度。
Title.EN = 		Tear(No Black Mark)
Note.EN =  		In the non black label mode,change the page order,move the paper to the next page,and enter/reject the paper length.
Title.CHT = 	撕紙位（非黑標模式）
Note.CHT =  	非黑標模式下發送換頁指令，送紙到下一頁起始位，再進/退紙長度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 1C 00
GetInstruction = 59
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-19 \r  Max=48 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-19 \r  Max=48 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-19 \r  Max=48 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		24

[BaseItem10]
Name = Black_Mark_Teer
Icon = 06_Peeling_Pos
Title.CN = 		撕纸位(黑标模式)
Note.CN =  		黑标模式下发送换页指令，查找纸张下一个黑标后，再进/退纸长度。
Title.EN = 		Tear(Black Mark)
Note.EN =  		Under the black label mode,the page change instruction is sent to find the next black mark of the paper,and the length of the advance/withdraw paper. 
Title.CHT = 	撕紙位（黑標模式）
Note.CHT =  	黑標模式下發送換頁指令，查找紙張下一個黑標後，再進/退紙長度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 1C 01
GetInstruction = 5A
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-30 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		18

[BaseItem11]
Name = Compress
Icon = 07_Compress
Title.CN = 		常速成列度
Note.CN =  		设置打印机常速打印時的成列度。
Title.EN = 		Normal Adjust
Note.EN =  		Set the Normal Alignment Adjust State of the printer.
Title.CHT = 	常速成列度
Note.CHT =  	設定印表機常速列印時的成列度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 1C 00
GetInstruction = 51
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=10 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=10 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=10 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r
Default = 		5

[BaseItem12]
Name = Compress
Icon = 07_Compress
Title.CN = 		信函成列度
Note.CN =  		设置打印机信函打印时的成列度。
Title.EN = 		Letter Adjust
Note.EN =  		Set the Letter Alignment Adjust State of the printer.
Title.CHT = 	信函成列度
Note.CHT =  	設定印表機信函列印時的成列度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 1C 01 
GetInstruction = 52
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=10 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=10 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=10 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r
Default = 		5

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[MaintenanceSection]
ItemCount = 2

[MaintenanceItem01]
Name = WIFI RESET
Icon = 100_SETTINGS
Title.CN = 		WIFI重置
Note.CN =  		重置WIFI的状态
Title.EN = 		WIFI Reset
Note.EN =  		WIFI would be initialization. 
Title.CHT = 	WIFI重置
Note.CHT =  	重置WIFI的狀態
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 18 00
GetInstruction = 61
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0 = WIFI重置\r		
Rule.EN =  		0 = WIFI Reset\r		
Rule.CHT =  	0 = WIFI重置\r		
Default = 		0

[MaintenanceItem02]
Name = Form_Width
Icon = 42_Form_Width
Title.CN = 		票据宽度
Note.CN =  		根据不同的打印需求选择对应的纸张。
Title.EN = 		Form Width
Note.EN =  		Specify respective paper type according to different printing request. 
Title.CHT = 	票據寬度
Note.CHT =  	根據不同的列印需求選擇對應的紙張
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0B
GetInstruction = 28
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=80mm/76mm\r  7=57mm\r
Rule.EN =  		0=80mm/76mm\r  7=57mm\r
Rule.CHT =  	0=80mm/76mm\r  7=57mm\r
Default = 		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

