
KONICA MINOLTA magicolor 2530DL
Konica Minolta Windows 驱动程序
自述文件 1.01 版
                  


============================================================
I.   简介

本自述文件包含有关下列各项的特殊信息：

- 应用程序附注
- 连接性
- 错误消息
- PageScope Web 连接
- 打印机状态监视中心
- 打印机驱动程序
- 状态显示
- [可选] 打印机内存 (DIMM)
- PictBridge 支持

============================================================
II.应用程序附注

1. CorelDRAW – 将文件打印到 letter 大小的纸张时，请在“纸张”选项卡的“输出纸张大小”部分选择“适合纸张”。如果不选中“适合纸张”，图像的一边会被剪裁掉。 

2. DOS – 不支持 DOS 的 copy 和 print 命令。

3. MS Word – 由于 Word 会将其默认纸张大小传递给打印机驱动程序，因此它不允许用户使用其它纸张大小打印保存的文档。要使用指定的纸张大小打印文档，请执行以下步骤：

i. 在 Word 中，进入“文件”/“页面设置”并确保在“纸张大小”下选择指定的纸张大小。 
ii.在 Word 中，进入“文件”/“打印”，然后单击 magicolor 2530 DL 的“属性”按钮。
iii.选择“纸张”选项卡。在“输出纸张大小”部分，选中“适合纸张”复选框并从下拉列表中选择指定的纸张大小。

4. MS Internet Explorer 5.0 – 打印包含 Java 相关数据的网页时，可能会发生 SPOOL32 崩溃。文档虽可保存，但可能无法继续打印。您必须重新启动打印机，才能恢复打印作业。为避免出现此问题，建议将 IE 5.0 升级为 IE 5.5 或更高版本。

5. Adobe Acrobat Reader 4.0 – 打印 PDF 文件时，可能无法显示虚线。建议将 Acrobat Reader 升级为 5.0 版以解决此问题。

6. Adobe PageMaker 6.5 – 不同的图像数据可能会导致分色 (C,M,Y,K) 功能无法正常工作。当以彩色打印黑色色块时，请使用“质量”选项卡上的“黑白”设置，而不要使用“彩色”设置。

7. Lotus Approach 9.6.1 – 如果打开“打印属性”，驱动程序首选项的布局将折叠。

8. 记事本 (Windows Vista) – 使用记事本打印多个副本时，请确保从记事本设置份数而不是从打印机驱动程序来设置份数。可以通过以下步骤从记事本设置份数：
- 从记事本单击“文件”命令
- 选择“打印”
- 根据所需的份数更改“份数”选项

============================================================
III.连接性

1. 网络 - IPP 协议是在 HTTP 上运行的。因此，如果您禁用 HTTP （“网络/HTTP”菜单），IPP 也会自动被禁用。

2. 网络 – 如果您在“网络/HTTP”或“网络/SNMP”菜单中做了任何更改，则必须重新启动打印机，才能使更改生效。

3. 网络 – 仅在 Windows XP/2000 下，常规和 Minolta 网络打印机才会作为标准 TCP/IP 端口而受到支持。

4. 网络 – 在 Windows NT 下使用 LPR 端口时，要命名打印队列 LP。

============================================================
IV.错误消息

1. 卡纸 – 确保定期清空打印机的出纸盘（特别是长时间打印工作时）。如果出纸盘已满（约 200 页纸张），消息窗口将显示卡纸消息并停止打印。

2. 双面打印器卡纸 – 当使用不匹配的纸张大小进行打印时，可能会导致双面打印器卡纸。此时，自动继续功能为启用。请使用驱动程序中指定的正确纸张大小更换纸盘纸张。

3. 无效的打印机名称 – 在安装打印机驱动程序时可能会显示此错误消息。请从打印机名称中删除所有前导空格以解决此问题。

============================================================
V.   PAGESCOPE WEB 连接

1. 作业页面 – “作业所有者”字段总是保留为空，除非在“打印机收选项”的“设备选件设置”选项卡上的“用户名”文本框中指定了名称。

2. URL – 在“系统/联机帮助”字段中输入 URL 时，请键入 'http:// URL'。PageScope Web 连接不支持 'https'。

3. WINS/NetBIOS - 更改 WINS/NetBIOS 设置后，必须关闭再打开打印机的电源。

4. 作业页面 - 当前“页数”列所显示打印作业的总页数不正确，而且不管实际份数是多少，“份数”列均显示 1。例如，对于一个要打印三份的两页文档作业，“页数”列显示 6，份数列显示 1。

5. 作业页数 - 对于奇数页数的双面打印作业，最后一页空白页将算入总页数。同时在“作业页面”显示以上注释。例如，双面打印 2 份 7 页的文档，“页数”列将显示 16。

6. 管理员登录 – 如果您使用正确的管理员密码登录，但仍收到错误消息“请使用正确的密码重新登录”，请检查浏览器的安全和隐私设置。在 Internet Explorer 中，请确保将安全级别设置为“中”（或更低），隐私级别设置为“中高”（或更低）。在 Netscape 或 Firefox 中，请确保允许使用 cookie。

============================================================
VI.打印机状态监视中心
     
1. Crown 打印监控程序—如果安装了 Crown 打印监控程序（2.0.14 或更早版本）与 KONICA MINOLTA 打印机一起使用，您必须在打印之前重新启动 PC。否则，输出的打印测试页的文本上将出现黄色或绿色阴影。

2. Windows XP – 在设置网络打印机时，使用“标准 TCP/IP”端口，然后选择“常规”或“Minolta-QMS 打印机”作为设备类型。然后在此环境中使用 Microsoft 打印监控程序。

3. Windows 2000 – 在设置网络打印机时，使用“标准 TCP/IP”端口，然后选择“常规”或“Minolta 网络打印机”作为设备类型。然后在此环境中使用 Microsoft 打印监控程序。
 
4. Windows 98/Me – 在设置网络打印机时，使用 magicolor TCP/IP 端口。然后使用随附的打印监控程序。

5. Windows NT – 在设置网络打印机时，使用 LPR 端口。然后将打印机的 IP 地址键入第一个文本框，将 LP 键入第二个文本框。使用随附的打印监控程序。

6. magicolor 2530DL 用户指南 – 在《用户指南》的第 3 章中，注释“如果设备连接到 USB 端口或‘状态’下显示‘无法连接’，则即使您双击了打印机名称，‘状态显示’或‘PageScope Web 连接’也不会出现”替换为：

“如果‘状态’下显示‘无法连接’，则即使您双击了打印机名称，‘状态显示’或‘PageScope Web 连接’也不会出现。"

============================================================
VII.打印机驱动程序
     
1. 自动分页 – 对于双面打印作业，在“布局”选项卡的“单面 N 页详细信息”按钮上将“小册子”选项选择为“左边装订”或“右边装订”后，为使其多个副本自动分页，请只在打印机驱动程序中选择自动分页。切勿在应用程序中设置自动分页。因为这样可能导致打印页杂乱无序。在 WORD 中打印水印和套印格式也会出现类似的问题。如果在打印机驱动程序中设置分页失败，则水印将只在第一个副本的第一页上出现。

2. 默认值 – 无论何时在打印机驱动程序中安装选件（“设备选件设置”选项卡），所有的打印机驱动程序配置设置都会自动复位到它们的默认设置值。

3. USB 安装 (Windows 9x) - 由于 Windows 的限制，您需要指定两次打印机驱动程序的位置。

4. 安装 (WinXP) - 由于 Windows 的限制，在安装第二个 magicolor 2530DL 打印机驱动程序后，系统会将“打印机”文件夹中的打印机名称标识为（副本 1）而不是（副本 2）。

5. 安装 (Windows 9x) — 升级至新的驱动程序版本时，您必须先卸载旧版本才能安装新版本。

6. 安装 (Win2K/WinXP) - 驱动器的一些功能，如“编辑自定义纸张大小”、“编辑套印格式”、“编辑水印”以及“简易设置保存”可能无法使用。当用户以管理员身份登录时，才能使用这些功能。

7. 安装 (Windows XP SP2) - 从安装程序光盘安装驱动程序时，屏幕上可能会出现“Windows 安全警报”消息。请选择“解除拦截”让安装程序通过 WinXP SP2 防火墙。

8. IPP 端口 (Win2K) - 由于 Windows 假脱机方面的问题，打印机通过 IPP 端口进行打印，并且在打印机的“属性”页面选择了“保留已打印文档”，打印机并不会在队列中保留已打印作业。此外，在“打印机队列”窗口显示“帮助”菜单项将引起错误消息。

9. 覆盖套印格式 – 当编辑现有套印格式或创建新的套印格式（“纸张”选项卡上的“编辑套印格式”）时，如果您指定了现有套印格式的名称，那么新的套印格式设置值会在不要求确认的情况下覆盖旧的设置值。

10. 套印格式 – 套印格式文件是作为彩色文档创建的。因此，即使您选择了单色打印（“质量”选项卡上的“黑白”），套印格式也会以彩色打印。如果需要单色套印格式文件，您必须选择黑白打印进行创建并将其保存为套印格式文件（“纸张”选项卡上的“编辑套印格式”）。

11. 套印格式 – 套印格式文件必须以创建时使用的分辨率进行打印。换而言之，如果您以 600 dpi 的分辨率创建套印格式文件，则任何使用该套印格式的文档都将以 600 dpi 的分辨率进行打印。如果以其它分辨率打印，它将会自动调整大小，从而导致打印页上的内容错位。

12. 套印格式 - 套印格式文件 (*.prn) 必须使用 magicolor 2530DL 驱动程序创建。如果试图使用其它驱动程序创建的套印格式文件，则不会打印文件。

13. 套印格式 – 采用套印格式打印文件所使用的虚拟内存是常规打印的两倍。因此，建议您增加 PC 的虚拟内存。

14. 共享 – 如果在 Windows 98SE/Me 中卸载了共享打印机的驱动程序，然后又重新安装了打印机驱动程序，那么新的打印机驱动程序将会自动共享。如果不想共享此打印机驱动程序，则必须手动将它改为不共享。

15. 缩放 (Windows Vista) -“缩放”功能在缩放尺寸小于 75% 或大于 300% 时不能正常工作。

16. 海报打印 (Windows Vista) - 有些情况下，2x2、3x3、4x4 或 5x5 选项可能不能正常使用。

17. 工具提示 (Windows Vista) - 工具提示消息显示在 PC 屏幕上时，消息可能没有对准或格式不正确。

18. 卸载 (Windows 9x) – 如果要卸载打印机驱动程序，则必须重新启动 PC 以完成卸载。否则，某些文件可能会被 Windows 操作系统锁定而无法删除。

19. 卸载 (Windows 9x) - 如果从“添加/删除程序属性”卸载“KONICA MINOLTA magicolor 2530DL 打印机驱动程序软件”，您必须暂时禁用病毒扫描和防病毒实时保护程序。

20. 卸载 (Windows Me) – 如果使用的是 Windows Me，卸载打印机驱动程序后，请重新启动计算机。

21. 混合的纸张大小 - 用大小不统一的纸张进行打印时，打印作业可能会出现意外的结果。例如，如果将双面打印文档的奇数页（前面）大小指定为 "Letter"，而偶数页（背面）大小指定为 "Legal"，就会发生冲突。使用缩放功能进行小册子或单面 N 页打印时，可能会由于不同页面大小使用的长宽比不同而发生数据丢失或跳页。应用程序在以下情况可能会使用混合大小的纸张：
(a) AUTO CONTINUE（自动继续）设置为 ON（开启）
(b) TRAY CHAINING（纸盘链）设置为 ON（开启）
(c) 纸盘 1 和纸盘 2 的纸张大小不同
(d) “纸张来源”设置为“自动”
(e) 打印页前面和后面设置的纸张大小一致

22. 页面方向 – 当以混合的页面方向和小册子形式打印 Word 文档时，第二页将旋转 180 度。例如，各页方向分别设置为“横向”、“纵向”、“横向”的3 页文档，第二页打印时将被旋转 180 度。

23. 打印假脱机程序 - 在作业打印期间，打印假脱机程序有可能崩溃。这意味着作业未成功完成打印并将在打印队列中保留。假脱机程序崩溃后，将不会对打印队列中其余的作业进行打印。要解决此问题，您必须清除打印队列中所有的作业。对于 Win2K/XP/NT 系统，magicolor 2530DL CD 中有一个特殊的实用程序，可用于删除/清除打印队列中的所有作业。此文件位于 magicolor 2530DL CD 的 utilities 文件夹中，文件名为 "FlushPrintQueue.bat"。请确保您在执行此实用程序之前是以管理员身份登录的。如果是 Win9x/Me 系统，则必须重新启动您的 PC。重新启动后，您可以选择删除“打印队列”中的所有作业。

============================================================
VIII. 状态显示
     
1. 打印机电源关闭/通信消息—“状态显示”在打印作业假脱机期间可能会显示错误的状态。假脱机程序清除作业之后，即会更新为正确的状态。

2. 端口忙消息—“状态显示”可能会显示“端口忙”状态。不过在驱动程序完成数据传送后，此状态会自动更新。

============================================================
IX.[可选] 打印机内存 (DIMM)

1. 打印机内存 — 由于打印机控制器板的配置，所以只能识别 2 个 bank（单面 DIMM）。双面 DIMM 有 4 个 bank，但是只能识别 4 个 bank中的 2 个。所以，安装了 512 MB 双面 DIMM 的打印机只能识别此内存的一半，即 256 MB。如果要识别所有可用内存，您必须使用单面 DIMM。以下是 DIMM 的规格：

容量:64MB、128MB、256MB、512MB
模块类型：无缓冲的 Non-ECC
物理 Bank： 1
针脚数：168 针
配置：8Mx64、16Mx64、32Mx64、64Mx64
数据率：100MHz、133MHz
CAS 滞后：3
电压：3.3V

============================================================
X.   PICTBRIDGE 支持

1. PictBridge 支持 — 如果使用 32MB 板载内存或 32MB 板载内存加 64MB DIMM，magicolor 2530DL 将支持 DRAFT 模式的 600X600 打印。但是不支持索引打印。数码相机和操作控制面板中都不会显示其它选项。如果使用 128MB 或更大的 DIMM，则支持所有功能。此外，magicolor 2530DL 可以支持 640X480 以上的图像大小。

============================================================
商标
KONICA MINOLTA 是 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 的商标或注册商标。
magicolor 是 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 的商标或注册商标。
所有其它商标为其各自拥有者所有。

版权所有 (c) 2006-2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
保留所有权利。
