Importer le certificat et la clé secrète

Généralités
  Ce serveur d'impression importe le certificat et la clé secrète.
Spécifiez le fichier
  Sélectionnez le fichier PKCS#12 incluant le certificat et la clé secrète.
  Les fichiers de 5 Ko environ sont autorisés pour cette imprimante.
  REMARQUE :
  Cette imprimante prend en charge le système RSA, la longueur maximale de clé est de 4 096 bits.
Entrez un mot de passe
  Saisissez le mot de passe si le fichier est chiffré.
  Le mot de passe peut contenir jusqu'à 50 caractères alphanumériques, espaces et symboles ASCII.