创建自我认定证书

概述
  本打印服务器颁发其自己的证书和密钥。
  使用此证书可以轻松使用SSL/TLS通信，而无需CA（证书颁发机构）。
名称
  输入证书的公用名（必需）。
  公用名的长度应小于64个字节。
  通过SSL/TLS通信访问本打印机时，输入标识符（如IP地址、主机名或域名）。
  默认情况下会显示主机名。
有效日期
  输入有效日期
公钥算法
  选择公共密钥长度。
  建议您选择默认设置，因为其提供了最强级别的安全性。当您的设备不支持最强级别的安全性时，建议您选择其他安全性设置。
  RSA(2048bit)：RSA 2048位密钥长度（默认设置）
  RSA(1024bit)：RSA 1024位密钥长度
摘要算法
  为签名选择摘要算法。
  建议您选择默认设置，因为其提供了最强级别的安全性。当您的设备不支持最强级别的安全性时，建议您选择其他安全性设置。
  SHA256：SHA256摘要算法（默认设置）
  SHA1：SHA1摘要算法