POP3/SMTP

Overzicht
  Op deze pagina kunt u Internet-afdrukparameters wijzigen.
Adres SMTP-server
  Dit veld specificeert de Host Naam of het IP adres van een SMTP mail server (uitgaande E-mail server) in uw netwerk. (bv. smtp.voorbeeld.net -of- 192.0.0.1)
  Als u de DNS naam van de SMTP E-mail server gebruikt, dan moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, zoals smtp.voorbeeld.net.
SMTP-poort
  Geef het poortnummer op van de SMTP-server waarmee u verbinding maakt.
Verificatiemethode SMTP-server
  Geef de verificatiemethode voor de SMTP-server op. Deze waarde bepaalt welke methode wordt gebruikt om de gebruiker bij de SMTP-server te verifiëren
  Geen: er wordt niet geverifieerd bij de SMTP-server.
  SMTP-VERIF : "SMTP-VERIF" betekent dat de SMTP-verificatiemethode wordt gebruikt. Als deze methode wordt gebruikt, moeten de SMTP-accountinstellingen correct zijn geconfigureerd.
  POP voor SMTP: gebruikt de methode "POP voor SMTP". Als deze methode wordt gebruikt, moeten de POP3-accountinstellingen correct zijn geconfigureerd.
SMTP-VERIF Accountnaam
SMTP-VERIF Accountwachtwoord
  Geef een naam en wachtwoord op dat bij de SMTP-server moet worden gevalideerd. Voer een enkele spatie in als u geen wachtwoord wilt instellen.
SMTP over SSL/TLS
  Stel SMTP over SSL/TLS in als u e-mail wilt verzenden die met SSL wordt beveiligd.
  Geen: SSL-communicatie wordt niet gebruikt.
  SSL: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met SSL.
  TLS: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met TLS.
Servercertificaat verifiëren
  Schakel het selectievakje Servercertificaat verifiëren in om de server te verifiëren op basis van het CA-certificaat dat moet worden geïnstalleerd bij gebruik van SSL of TLS.
E-mailadres van printer
  Voer het e-mailadres van de printer in. Als er in het adres van een beheerder fouten staan, ontvangt de printer de berichtgeving. Als u geen e-mailadres voor de printer instelt, ontvangt de beheerder geen berichtgeving.
Adres POP3-server
  Dit veld bepaalt de hostnaam of het IP-adres van de POP3-server (server voor inkomende e-mail). (bv. pop.voorbeeld.net -of- 192.0.0.1)
  Als u de DNS naam van de POP3 E-mail server gebruikt, dan moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, zoals pop.voorbeeld.net.
POP3-poort
  Geef het poortnummer op van de POP3-server waarmee u verbinding maakt.
Naam van mailbox
Wachtwoord voor mailbox
  Specificeer een naam en een wachtwoord voor de mailbox op de POP3-server netwerk waar de Internet-afdruktaken kunnen worden opgevraagd. Voer een enkele spatie in als u geen wachtwoord wilt instellen.
APOP gebruiken
  Geef aan of APOP wordt gebruikt voor het aanmelden bij de POP3-server.
POP3 over SSL/TLS
  Stel POP3 over SSL/TLS in als u e-mail wilt ontvangen die met SSL wordt beveiligd.
  Geen: SSL-communicatie wordt niet gebruikt.
  SSL: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met SSL.
  TLS: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met TLS.
Servercertificaat verifiëren
  Schakel het selectievakje Servercertificaat verifiëren in om de server te verifiëren op basis van het CA-certificaat dat moet worden geïnstalleerd bij gebruik van SSL of TLS.