证书

概述
  此页面允许您配置证书和用于本打印服务器的相应密钥。
  本打印服务器支持两种认证方法。自签名证书和由CA（证书颁发机构）颁发的证书。
使用自签名证书
  本打印服务器颁发其自己的证书。
  相比于CA颁发的证书，使用这类具有协议功能的证书更为容易。
使用CA颁发的证书。
  有两种方法可以创建CA颁发的证书。方法1：从本打印服务器使用CSR（证书签名请求）。方法2：CA创建证书和密钥。
  如果已有CA或者想要从外部信任的CA使用证书，请选择此项。
  注 :
  根据证书配置的状态，可能会禁用某些功能。
  这些功能会变灰而且没有链接。
证书列表
  显示本打印服务器上所安装证书的列表
查看
  显示证书的内容。
删除
  从本打印服务器删除证书和密钥
导出
  本打印服务器导出证书和密钥。
创建自我认定证书
  本打印服务器创建自签名证书并自行安装证书。
  相比于CA颁发的证书，使用这类具有协议功能的证书更为容易。
  现在，公钥算法和摘要算法均有两种选择。
  默认情况下，会选择较高的安全设置（公钥算法：RSA2048位，摘要算法：SHA256）。
  当连接到不支持较高安全性的设备时，请降低安全设置。
创建CSR
  本打印服务器创建一个与CA证书一同颁发的CSR。
  CA颁发证书后，在“安装证书”页面上安装该证书。
  可以选择一种公钥算法和摘要算法安全级别以创建自签名证书。
安装证书
  本打印服务器安装CA颁发的证书。
  只可安装本打印服务器CSR颁发的证书。
  要将SSL/TLS通信与本打印服务器配合使用，需要在与打印服务器通信的计算机上安装CA颁发的证书。
  注 :
  此功能在创建CSR后启用。
输入证书及机密键
  本打印服务器导入证书和密钥。